	规划设计要点审批表

	
	
	

	
	



	用地单位
	[bookmark: UNIT_NAME1][bookmark: UNIT_NAME3]广东核电合营有限公司、岭澳核电有限公司、岭东核电有限公司

	用地位置
	大亚湾核电基地
	地块编号
	[bookmark: RL_REDLINE_NO]2010-30G-0006

	用地项目名称
	大亚湾核电基地G16401-0016宗地建设项目
	用地性质
	工业用地

	总用地面积：   629943.5M2
	其中：建设用地面积：629943.5M2
	[bookmark: GREEN_AREA]绿地面积：    0M2

	
	[bookmark: ROAD_AREA]道路用地面积：  0M2
	[bookmark: OTHER_LU_AREA]其他用地面积：  0M2


建设用地项目规划设计满足下列要求
	  面积计算
一  按建设用地
指  标
	1、建筑容积率≤ 0.32
	3、建筑间距：满足《深标》及相关规范

	
	[bookmark: _GoBack]2、建筑覆盖率≤ 10%
	[bookmark: BLDG_HEIGHT]4、建筑高度或层数：≤40米

	
	5、建筑面积： 201027.4 M2
	其中：

	
	工业配套201027.4平方米。

	
	（地下车库、设备用房、民防设施、公众交通、不计容积率）

	     红线要求
二 及建筑退
     总体布局
	1、建筑退用地红线：24米及以下建筑退用地红线≥6米，24米以上建筑退用地红线≥9米。
2、用地内各建筑与相邻建筑的间距须满足消防规范及核电安全等相关要求。

	三
市
政
设
施
要
求
	1、车辆出入    按《大亚湾核电基地总体规划》实施

	
	2、人行出入口  按《大亚湾核电基地总体规划》实施
	公共出入通道： 

	
	3、机动车泊位数 1945辆
   自行车泊位数    辆
	（自用     辆   公用     辆）


	
	4、室外地坪标高 按《大亚湾核电基地总体规划》实施

	
	5、给水接口    按《大亚湾核电基地总体规划》实施

	
	6、雨水接口    按《大亚湾核电基地总体规划》实施

	
	7、污水接口    按《大亚湾核电基地总体规划》实施

	
	[bookmark: WASHWATER_OUTLET]8、中水接口    

	
	9、燃气接口    按《大亚湾核电基地总体规划》实施

	
	10、电源       按《大亚湾核电基地总体规划》实施

	
	11、通讯       按《大亚湾核电基地总体规划》实施

	备
注
	1.本次申报建设项目建筑面积为2500平方米，建筑限高40米，全部为工业配套。宗地内后续新建建筑须依据发改、环保部门批复的意见分期分批进行建设。2.本用地内的项目建设须满足国家、省市有关规范及法律法规的要求，且必须通过核电安全部门的审批。3.本用地内的道路应保证基地其他用地的通行权。4.在规划设计时，应加强地质灾害防治，挡土墙、防浪堤应在用地范围内解决。5.新建建筑不得布局在高压线走廊范围及其两侧控制范围内。6.本用地内规划建设必须严格按照《大亚湾核电基地总体规划》的相关建设与控制要求进行，注重与山、海的景观协调与呼应，保证片区整体景观协调性。7.绿化覆盖率≥55%。8.因该项目属历史用地，其新建建筑应符合《深圳市土地利用总体规划》。9.原深规土许BH-2015-0002号、深规土许DP-2016-0010号《建设用地规划许可证》规定建筑面积为198527.4平方米，收回作废。

	经办人
	[bookmark: LU_PLAN_HANDLER_NAME][bookmark: RESULT_ENAME]

	处 室
意 见
	 
	领 导 
意 见
	[bookmark: AUDIT_OPINION]

	
	[bookmark: CHECK_ENAME]姓名：
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