



[bookmark: _Hlk63173549]家具索引
[image: ]

 














电器/饰品索引
[image: ]

 














	序号
	参考图片 
	颜色
	使用位置
	区域
品名
	尺寸（mm）
	数量
	单位
	颜色/材质

	FUR-01
	[image: ]
	樱桃色
	开敞办公区
	打印纸摆放柜
	L1200xW760xH2300mm
	1
	组
	1、基材：标准E1级刨花板板材；
2、封边：采用PVC封边（自动封边机封边，不易脱落）；
3、顶板、活动层板厚度25mm，側板及门采用25mm板材。
4、胶水：合格的检测报告扫描件，检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，检测结果为：游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤13g/L，原件备查；
各有活动层板，颜色：樱桃色。

	FUR-01
	[image: ]
	樱桃色
	开敞办公区
	茶水柜
	L2800xW600xH850mm
	2.8
	米
	1、标准E1级刨花板板材；
2、封边：采用PVC封边（自动封边机封边，不易脱落）；
3、顶板、活动层板厚度25mm，側板及门采用25mm板材。
4、铰链：合格检测报告扫描件，检测依据QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》，检测结果：过载垂直静载荷合格、水平静载荷合格，功能操作力合格、垂直静载荷合格、耐久性40000次试验后合格，下沉量B型门≤1.55mm， 18小时耐腐蚀测试无绣点，原件备查；
5、胶粘剂：合格的检测报告扫描件，检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，检测结果为：游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤13g/L，原件备查；
各有活动层板，颜色：樱桃色。


	FUR-01
	[image: ]
	待定
	开敞办公区
	吧台
	L2200xW700xH950mm
	2.2
	米
	1、台面采用天然大理石制作
2、门板采用标准E1级刨花板；
3、封边：采用PVC封边（自动封边机封边，不易脱落）
4、铰链：合格检测报告扫描件，检测依据QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》，检测结果：过载垂直静载荷合格、水平静载荷合格，功能操作力合格、垂直静载荷合格、耐久性40000次试验后合格，下沉量B型门≤1.55mm，  18小时耐腐蚀测试无绣点，，原件备查；
5、胶粘剂：合格的检测报告扫描件，检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，检测结果为：游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤13g/L，原件备查；
 

	FUR-01
	[image: ]
	樱桃色
	开敞办公区
	吊柜
	L1600xW350xH700mm
	1
	组
	1、标准E1级刨花板；
2、封边：采用PVC封边（自动封边机封边，不易脱落）；
3、顶板、活动层板厚度25mm，側板及门采用25mm板材。
4、铰链：合格检测报告扫描件，检测依据QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》，检测结果：过载垂直静载荷合格、水平静载荷合格，功能操作力合格、垂直静载荷合格、耐久性40000次试验后合格，下沉量B型门≤1.55mm， 18小时耐腐蚀测试无绣点，原件备查；
5、胶粘剂：合格的检测报告扫描件，检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，检测结果为：游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤13g/L，原件备查。
各有活动层板，颜色：樱桃色。


	FUR-01
	[image: IMG_20200107_144218]
	待定
	开敞办公区
	屏风工作位
	卡位尺寸：
W2000*D1900*H1100
屏风尺寸参数：
主台屏风：W2000*H1100*2块
附台屏风：W1900H1100*1块
主台侧屏风：W600*1100*2块
台面尺寸参数：L型W2000*D1900
台面加固方通尺寸参数：W2000*D40*H20
床柜尺寸参数：W2000米D600米H400
折叠床垫尺寸参数：W2000*D600米H50
	52
	张
	1、屏风材质说明：炭灰色烤漆铝合金框架，总厚度40mm，优质麻绒布扪面；
2、台面板采用：标准E1级樱桃色浮雕面刨花板板材台面，板厚度25MM‘
3、PVC封边。
4、台面加固方通：炭灰色面喷涂钢制方通；
5、活动柜：樱桃色浮雕E1级刨花板板材，PVC封边，顶板厚度25mm，其它均为16厘同材质板材，三个抽屉，三节导轨；
6、导轨，合格检测报告扫描件，检测依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》，检测结果为耐久性40000次测试，所有组件或连接件未断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件未松动，所有零部件无影响正常运作的变形和磨损，五金连接件未松动，所有组件的功能未损害，抽屉导轨及其组件能正常工作；
7、床柜：樱桃色色E1级三胺板板材，顶板厚度为25mm，同色PWC封边，侧板及门采用16mm板材，推拉门设计，配锁具及拉手；
8、铰链：合格检测报告扫描件，检测依据QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》，检测结果：过载垂直静载荷合格、水平静载荷合格，功能操作力合格、垂直静载荷合格、耐久性40000次试验后合格，下沉量B型门≤1.55mm， 18小时耐腐蚀测试无绣点，原件备查；
9、胶粘剂：合格检测报告扫描件，检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，检测结果为：游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤13g/L，原件备查。
10、折叠床垫：内为高密度高弹力型海绵，外为优质羊线面料，可折叠；
11、主机架：樱桃色E1级三胺板板材，同色PWC封边，厚度15mm，带活动轮；
12、键盘架：工程塑料，带笔槽，走线槽：炭灰色面铝合金型材，带插座孔位，方便装插座面板；
13、钢制支撑架：优质冷扎钢焊接而成，炭灰烤漆


	FUR-02
	[image: ab805f673962e8f4a413e30a3edabb1]
	可选
	开敞办公区，实习生讨论区，保密室    
	开放区
办公椅
	标准高背
	76
	张
	1、面料：优质阻燃透气网布，合格检测报告扫描件，检测依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，检测结果为甲醛含量未检出，原件备查；
2、多层生态夹板：合格检测报告扫描件，多层生态夹板检测依据：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；检测结果为含水率≤9.8%,胶合强度≥1.02MPa,甲醛释放量≤0.02mg/m³，浸渍剥离为0，静曲强度：顺纹≥56Mpa、横纹≥27MPa；弹性模量：顺纹≥8220Mpa、横纹≥4400MPa，原件备查；
2、海棉:优质回弹海绵, 合格检测报告扫描件，检测依据GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，检测结果符合25%压陷硬度≥96N, 65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤4.4%，回弹率≥50%，拉伸强度≥98kpa，伸长率≥167%，撕裂强度≥3.1N/cm，原件备查。
3、胶粘剂：合格检测报告扫描件，检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，检测结果为：游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤13g/L，原件备查。
4、气动升降旋转功能，可倾仰锁定，加固型五星脚架及工程塑料扶手。
5、五星铝合金脚：合格检测报告扫描件，检测依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，抗盐雾试验时间为48h，实测结果为无锈点，原件备查。
6、颜色：黑色


	FUR-03
	[image: DSC01186]
	　
	实习生位，保密室
	讨论桌
	L1100xW600xH750mm
	24
	张
	1、台面：中密度纤维板，合格检测报告扫描件，检测依据GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、SZJG 52-2016《家具成品及原辅材料中有害物质限量》，检测结果为甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放量≤0.175mg/m³，原件备查；
2、胡桃木或樱桃皮贴面；
3、水性涂料：合格检测报告扫描件，检测依据GB24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》、GB/T23992-2009《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》，检测结果挥发性有机化合物含量≤3g/L，乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和) /（mg/kg）未检出，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）/（mg/kg）未检出，游离甲醛含量≤65mg/kg，氯代烃（mg/kg）未检出，原件备查；
3、钢脚架：经酸洗、磷化处理静电喷涂。
4、喷涂粉末:合格检测报告扫描件，检测依据GB/T23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》，检测结果为镉Cd、铬Cr、汞Hg均未检出，原件备查；
5、五金配件：所有五金件作防锈，防腐处理。

	FUR-04
	[image: ][image: ]
	可选
	开敞办公区
	办公矮柜+绿植植物箱
	1020W*400D*1100H
	18 
	组
	1、标准E1级刨花板板材；
2、封边：采用PVC封边（自动封边机封边，不易脱落）；
3、顶板、活动层板厚度25mm，側板及门采用25mm板材。
4、铰链：合格检测报告扫描件，检测依据QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》，检测结果：过载垂直静载荷合格、水平静载荷合格，功能操作力合格、垂直静载荷合格、耐久性40000次试验后合格，下沉量B型门≤1.55mm， 18小时耐腐蚀测试无绣点，原件备查；
5、锁：合格检测报告扫描件，检测依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，抗盐雾试验为18H，实测结果无锈点，原件备查；
6、胶粘剂：合格检测报告扫描件，检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，检测结果为：游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤13g/L，原件备查。
各有活动层板，颜色：樱桃色。

	FUR-04a
	[image: 45a762e18427404caab402a479682ca]
	樱桃色
	开敞办公区
	文件柜
	900W*400D*1800H
	7
	个
	1、标准E1级刨花板板材；
2、封边：采用PVC封边（自动封边机封边，不易脱落）；
3、顶板、活动层板厚度25mm，側板及门采用25mm板材。
4、门框采用铝合金柜门框:合格检测报告扫描件，检测依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，抗盐雾试验时间为48h，实测结果为无锈点，结论符合，原件备查；
5、铰链：合格检测报告扫描件，检测依据QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》，检测结果：过载垂直静载荷合格、水平静载荷合格，功能操作力合格、垂直静载荷合格、耐久性40000次试验后合格，下沉量B型门≤1.55mm， 18小时耐腐蚀测试无绣点，原件备查；
6、胶粘剂：合格检测报告扫描件，检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，检测结果为：游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤13g/L，原件备查。
颜色：樱桃色。


	FUR-04b
	[image: 45a762e18427404caab402a479682ca]
	樱桃色
	文印区
	文件柜
	L1200xW500xH1800mm
	2
	个
	1、标准E1级刨花板板材；
2、封边：采用PVC封边（自动封边机封边，不易脱落）；
3、顶板、活动层板厚度25mm，側板及门采用25mm板材。
4、门框采用铝合金柜门框:合格检测报告扫描件，检测依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，抗盐雾试验时间为48h，实测结果为无锈点，结论符合，原件备查；
5、铰链：合格检测报告扫描件，检测依据QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》，检测结果：过载垂直静载荷合格、水平静载荷合格，功能操作力合格、垂直静载荷合格、耐久性40000次试验后合格，下沉量B型门≤1.55mm，  18小时耐腐蚀测试无绣点，原件备查；
6、胶粘剂：合格检测报告扫描件，检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，检测结果为：游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤13g/L，原件备查。
颜色：樱桃色。


	FUR-05
	[image: 41f30f856f2fa6253d591585823c769]
	可选
	部门领导室01/02
	班台
	L2000xW1600xH750mm（含副台）
	2
	张
	1、台面：中密度纤维板，合格检测报告扫描件，检测依据GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、SZJG 52-2016《家具成品及原辅材料中有害物质限量》，检测结果为甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放量≤0.175mg/m³，原件备查；
2、胡桃木或樱桃皮贴面；
3、水性涂料：合格检测报告扫描件，检测依据GB24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》、GB/T23992-2009《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》，检测结果挥发性有机化合物含量≤3g/L，乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和) /（mg/kg）未检出，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）/（mg/kg）未检出，游离甲醛含量≤65mg/kg，氯代烃（mg/kg）未检出，原件备查；
3、实木脚支撑，带附柜


	FUR-06
	[image: ]
	黑色
	部门领导室01/02
	领导室办公椅
	标准高背
	2 
	张
	1、面料：优质头层真皮面料，检测报告扫描件，检测依据 GB/T16799-2008或GB/T16799-2018《家具用皮革》, 检测结果为：撕裂力≥40N，涂层粘着牢度大于等于4.4N/10mm，稀释差≤0.4，游离甲醛含量≤7.2mg/kg,禁用偶氮染料含量为未检出，原件备查；
2、多层生态夹板：合格检测报告扫描件，多层生态夹板检测依据：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；检测结果为含水率≤9.8%,胶合强度≥1.02MPa,甲醛释放量≤0.02mg/m³，浸渍剥离为0，静曲强度：顺纹≥56Mpa、横纹≥27MPa；弹性模量：顺纹≥8220Mpa、横纹≥4400MPa，原件备查；
3、海棉:优质回弹海绵,合格检测报告扫描件，检测依据GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，检测结果符合25%压陷硬度≥96N, 65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤4.4%，回弹率≥50%，拉伸强度≥98kpa，伸长率≥167%，撕裂强度≥3.1N/cm，原件备查。
4、胶粘剂：合格检测报告扫描件，检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，检测结果为：游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤13g/L，原件备查。
5、五星铝合金脚：合格检测报告扫描件，检测依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，抗盐雾试验时间为48h，实测结果为无锈点，原件备查。
6、气动升降旋转功能，豪华飞机底盘，可倾仰锁定，真皮扶手
7、颜色：黑色


	FUR-07
	[image: 9dd43f35793637daf39f74e944b095a]
	黑色
	部门领导室01/02
	办公接待椅
	标准中背
	4 
	张
	1、面料：优质头层真皮面料，检测报告扫描件，检测依据 GB/T16799-2008或GB/T16799-2018《家具用皮革》, 检测结果为：撕裂力≥40N，涂层粘着牢度大于等于4.4N/10mm，稀释差≤0.4，游离甲醛含量≤7.2mg/kg,禁用偶氮染料含量为未检出，原件备查；
2、多层生态夹板：合格检测报告扫描件，多层生态夹板检测依据：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；检测结果为含水率≤9.8%,胶合强度≥1.02MPa,甲醛释放量≤0.02mg/m³，浸渍剥离为0，静曲强度：顺纹≥56Mpa、横纹≥27MPa；弹性模量：顺纹≥8220Mpa、横纹≥4400MPa，原件备查；
3、海棉:优质回弹海绵, 合格检测报告扫描件，检测依据GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，检测结果符合25%压陷硬度≥96N, 65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤4.4%，回弹率≥50%，拉伸强度≥98kpa，伸长率≥167%，撕裂强度≥3.1N/cm，原件备查。
4、胶粘剂：合格检测报告扫描件，检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，检测结果为：游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤13g/L，原件备查。
5、钢弓形脚架
颜色：黑色


	FUR-08
	[image: ]
	黑色
	部门领导室01/02
	办公三人位沙发
	W2000*D800*D800
	2 
	张
	1、面料：优质头层真皮面料，检测报告扫描件，检测依据 GB/T16799-2008或GB/T16799-2018《家具用皮革》, 检测结果为：撕裂力≥40N，涂层粘着牢度大于等于4.4N/10mm，稀释差≤0.4，游离甲醛含量≤7.2mg/kg,禁用偶氮染料含量为未检出，原件备查；
2、多层生态夹板：合格检测报告扫描件，多层生态夹板检测依据：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；检测结果为含水率≤9.8%,胶合强度≥1.02MPa,甲醛释放量≤0.02mg/m³，浸渍剥离为0，静曲强度：顺纹≥56Mpa、横纹≥27MPa；弹性模量：顺纹≥8220Mpa、横纹≥4400MPa，原件备查；
3、海棉:优质回弹海绵, 合格检测报告扫描件，检测依据GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，检测结果符合25%压陷硬度≥96N, 65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤4.4%，回弹率≥50%，拉伸强度≥98kpa，伸长率≥167%，撕裂强度≥3.1N/cm，原件备查。
4、胶粘剂：检测报告扫描件，检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，检测结果为：游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤13g/L，原件备查。
5、两边均为低扶手设计方便休息，座垫不要拉点，不锈钢脚架支撑
颜色：黑色

	FUR-09
	[image: bb8df2e578a443447085c8622306c43]
	樱桃色
	部门领导室01/02
	文件柜柜
	L3000xW400xH2000mm
	2 
	张
	1、基材：中密度纤维板，合格检测报告扫描件，检测依据GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、SZJG 52-2016《家具成品及原辅材料中有害物质限量》，检测结果为甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放量≤0.175mg/m³，原件备查；
2、水性涂料：合格检测报告扫描件，检测依据GB24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》、GB/T23992-2009《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》，检测结果挥发性有机化合物含量≤3g/L，乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和) /（mg/kg）未检出，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）/（mg/kg）未检出，游离甲醛含量≤65mg/kg，氯代烃（mg/kg）未检出。检测报告扫描件，检测依据GB24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》检测结果挥发性有机化合物含量≤210g/L，游离甲醛含量≤22mg/kg，原件备查；
3、面板边缘实木皮封边，上为玻璃外开门，下为实木板门，两側为衣柜，带活动层板，上下可调节；
4、门框采用铝合金柜门框:合格检测报告扫描件，检测依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，抗盐雾试验时间为48h，实测结果为无锈点，结论符合。
5、铰链：合格检测报告扫描件，检测依据QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》，检测结果：过载垂直静载荷合格、水平静载荷合格，功能操作力合格、垂直静载荷合格、耐久性40000次试验后合格，下沉量B型门≤1.55mm，  18小时耐腐蚀测试无绣点，原件备查；
6、胶粘剂：检测报告扫描件，检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，检测结果为：游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤13g/L，原件备查。



	FUR-10
	[image: cf3aee7688b96214b880341a0b11478]
	樱桃色
	会议室01/02
	会议桌
	L1800xW800xH750mm
	12
	张
	1、基材：中密度纤维板，合格检测报告扫描件，检测依据GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、SZJG 52-2016《家具成品及原辅材料中有害物质限量》，检测结果为甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放量≤0.175mg/m³，原件备查；
2、水性涂料：合格检测报告扫描件，检测依据GB24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》、GB/T23992-2009《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》，检测结果挥发性有机化合物含量≤3g/L，乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和) /（mg/kg）未检出，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）/（mg/kg）未检出，游离甲醛含量≤65mg/kg，氯代烃（mg/kg）未检出，原件备查；
3、面板边缘实木皮封边，不锈钢脚架。
4、五金配件：所有五金件作防锈，防腐处理。可折叠


	FUR-11
	[image: 18eabe7242f9356250778d11601e7a0]
	樱桃色
	会议室01/02
	长条旁听桌
	L2000xW600xH750mm
	2
	张
	1、基材：中密度纤维板，合格检测报告扫描件，检测依据GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、SZJG 52-2016《家具成品及原辅材料中有害物质限量》，检测结果为甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放量≤0.175mg/m³，原件备查；
2、水性涂料：合格检测报告扫描件，检测依据GB24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》、GB/T23992-2009《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》，检测结果挥发性有机化合物含量≤3g/L，乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和) /（mg/kg）未检出，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）/（mg/kg）未检出，游离甲醛含量≤65mg/kg，氯代烃（mg/kg）未检出，原件备查；
3、不锈钢脚架。
4、五金配件：所有五金件作防锈，防腐处理。

	FUR-12
	[image: TAIYO-B (9)][image: TAIYO-B (6)]
	可选
	会议室01/02
	会议椅
	标准
	31
	张
	1、靠背：尼龙软背；
2、海棉:优质回弹海绵, 合格检测报告扫描件，检测依据GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，检测结果符合25%压陷硬度≥96N, 65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤4.4%，回弹率≥50%，拉伸强度≥98kpa，伸长率≥167%，撕裂强度≥3.1N/cm，原件备查。
3、胶粘剂：合格检测报告扫描件，检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，检测结果为：游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤13g/L，原件备查。
4、坐垫扪优质绒布；
5、铝合金脚，带活动脚轮，固定扶手


	FUR-13
	[image: 吧椅]
	可选
	 茶水区
	 吧椅
	标准
	3
	张
	1、优质一体成型椅面，静电喷涂钢脚。
2、喷涂粉末:合格检测报告扫描件，检测依据GB/T23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》，检测结果为镉Cd、铬Cr、汞Hg均未检出，原件备查；


	FUR-14
	[image: 窗边休闲椅1]
	可选
	 茶水区
	休闲沙发椅
	标准
	5 
	张
	优质皮革面料，高弹力定型海绵，内部框架为柳安木木条订制成形，铝合金脚架
颜色：黑色


	FUR-15
	[image: 窗边边几]
	樱桃色
	 茶水区
	休闲圆桌
	直径600
	2
	张
	1、基材：中密度纤维板，合格检测报告扫描件，检测依据GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、SZJG 52-2016《家具成品及原辅材料中有害物质限量》，检测结果为甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放量≤0.175mg/m³，原件备查；
2、水性涂料：合格检测报告扫描件，检测依据GB24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》、GB/T23992-2009《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》，检测结果挥发性有机化合物含量≤3g/L，乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和) /（mg/kg）未检出，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）/（mg/kg）未检出，游离甲醛含量≤65mg/kg，氯代烃（mg/kg）未检出，原件备查；
3、钢脚架经酸洗、磷化处理静电喷涂。
4、喷涂粉末:合格检测报告扫描件，检测依据GB/T23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》，检测结果为镉Cd、铬Cr、汞Hg均未检出，原件备查；
5、五金配件：所有五金件作防锈，防腐处理。


	FUR-01
	[image: 0acad794c9f4f6cc7722c93826fcf9a][image: 艺术摆件]
	　
	茶水区屏风前
	 艺术摆件
	见图
	1
	组
	 树脂

	FUR-02
	[image: 健身房绿植]
	白色
	茶水区
	成品植物摆件
	φ230xH640mm
	1
	件
	优质铁艺制作+仿真植物

	FUR-03
	[image: 81277a6e4df61169adcf0b513c7d3e7]
	黑色
	走廊
	植物箱
	见图
	3
	组
	 不锈钢金属制作

	FUR-04
	[image: ][image: 2f88110e1a2d0aea41fe46a49862181][image: 99803a44c87120afcb041e72cf5de22]
	 黑色外框
	会议室墙面
	艺术挂画
	750x1500mm
	6
	个
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