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1、 项目背景介绍
《2020年深圳市交通仿真系统日常更新（光明区）》是对《深圳市城市交通仿真系统信息采集及服务扩展项目》（交通仿真二期）的年度更新，由于《仿真二期》中观交通模型和微观交通仿真模型尚未实现全覆盖，需要在年度更新项目中进一步进行扩展完善，建立光明区中观交通模型。

本次主要调查目的如下：
1）满足OD反推要求的关键节点交通流量调查
2）现场核查渠化信息，填写EXCEL表格，保证中观模型底层基础网络信息正确；

3）根据项目组提供的交警信号灯配时方案JPG图，按照中观模型录入要求，填写EXCEL表格。
调查时间要求：

工作日一天，早晚高峰。

路段及交叉口流量调查时间为：周二周三周四早高峰7:30-9:30，晚高峰17:00-19:00。
二、项目要求
（1） 技术要求
1. 工作范围
本次工作范围包括光明区对外境界线，光明区及其周边片区重要交叉口及路段等，包括：

· 交叉口转向流量调查（41个交叉口，其中2个 T/Y型平面交叉口，38个十字型平面交叉口及1个五路环形交叉口）
· 路段流量调查（9个高快速路及10个视频点算路段） 

调查内容包括：路段流量调查、交叉口各转向流量调查和现场复核渠化（约102个交叉口的渠化信息）、录入信号信息（约350条）等。

调查前需要进行现场探勘，根据探勘情况制定详细调查方案，包括每个调查点摄像机架设位置、调查内容、调查员安排等，并交由甲方确认。
2. 工作内容
1） 交通流量调查
a) 具体调查点位布局
· 光明区对外交通调查点
21个对外点，其中9个为路段调查点，12个为交叉口调查点。9个路段调查点均为高快速路。
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对外观测点/路段示意图
· 跨街道调查点
跨街道调查点，共10个，其中9个十字交叉口和1个五路环形交叉口。
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跨街道调查点示意图
· 街道内部调查点
街道内部调查点共29个，其中17个十字型交叉口，2个T/Y形交叉口及10条视频点算路段。
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街道内部调查点示意图
b) 调查点位清单
在已收集的光明区部分交叉口、路段的视频数据的基础上，本次调查计划采用人工现场调查与视频点算相结合的方法，具体要求详见下表清单列。

表 1光明区对外交通调查点汇总表
	编号
	名称
	类别
	现场调查内容
	视频点算内容

	1
	龙大高速
	高速路
	路段双向流量
	

	2
	南光高速
	高速路
	路段双向流量
	

	3
	河堤路和金萌路
	T型交叉口
	所有进口道转向流量
	

	4
	公明西环大道和松福大道
	T型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	公明西环大道西侧双向

	5
	公明田园路和松白路
	X型交叉口
	所有进口道转向流量
	

	6
	公明南环大道和公明西环大道
	X型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	公明南环大道西侧双向

	7
	根玉路和周家大道
	X型交叉口
	所有进口道转向流量
	

	8
	根玉路和东明大道
	X型交叉口
	
	整个交叉口

	9
	根玉路和光明大道（地面层）（核实光明大道桥面是否开通）
	X型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	根玉路北侧双向

	10
	根玉路和新玉路
	X型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	根玉路北侧双向

	11
	南光高速与深圳外环高速（需核实是否开通了）
	高速路
	仅调查进出南光高速匝道流量与深圳外环高速西段双向路段流量
	

	12
	深圳外环高速（需核实是否开通了）
	高速路
	仅调查匝道流量
	

	13
	洲石玉支路和石岩湖路
	T型交叉口
	所有进口道转向流量
	

	14
	松白路和玉昌东路
	T型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	松白路北侧双向

	15
	东长路和光侨路
	X型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	光侨路东侧双向及东长路南侧双向

	16
	深圳外环高速（需核实是否开通了）
	高速路
	仅调查匝道流量及东长路南段双向路段流量
	

	17
	深圳外环高速及龙大高速（需核实是否开通了）
	高速路
	仅调查外环高速东段路段双向流量及龙大高速南段路段双向流量
	

	18
	龙大高速
	高速路
	仅调查匝道流量
	

	19
	龙大高速
	高速路
	仅调查匝道流量及北段路段双向流量
	

	20
	公常路
	主干道
	仅调查路段双向流量
	

	21
	观光路和明浪路
	X型交叉口
	所有进口道转向流量
	


表 2跨街道调查点汇总表
	编号
	名称
	类别
	现场调查内容
	视频点算内容

	1
	振明路和金安路
	X型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	振明路东侧双向

	2
	振明路和长春中路及金辉路
	五路环形交叉口
	所有进口道转向流量
	

	3
	长春中路和振兴路
	X型交叉口
	所有进口道转向流量
	

	4
	松白路和红花中路
	X型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	红花中路北侧双向

	5
	公明南环大道和公常路
	X型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	公常路东侧双向

	6
	公明南环大道和振明路
	X型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	振明路南北双向

	7
	松白路和周家大道
	X型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	周家大道东侧双向

	8
	光明大道（地面）（核实光明大道桥面是否开通）和松白路
	X型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	松白路北侧双向

	9
	观光路和光明大道（地面）（核实光明大道桥面是否开通）
	X型交叉口
	所有进口道转向流量
	

	10
	观光路和光侨路
	X型交叉口
	调查光桥路南往北路段流量
	观光路西侧双向


表 3街道内部调查点汇总表
	编号
	名称
	类别
	现场调查内容
	视频点算内容

	1
	松白路和振明路
	T型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	振明路西侧双向

	2
	马田路和永康路
	X型交叉口
	所有进口道转向流量
	

	3
	公明北环大道和富利路
	X型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	富利路南侧双向

	4
	屋园路和李松蓢炮台路
	X型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	炮台路南侧双向

	5
	长春北路和河堤路
	X型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	长春北路南侧双向

	6
	长春北路和民生大道
	X型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	长春北路北侧双向

	7
	松白路和富利南路
	X型交叉口
	所有进口道转向流量
	

	8
	芳园路和富利南路
	X型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	芳园路东侧双向

	9
	公明南环大道和金安路
	T型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	金安路北侧双向

	10
	公明南环大道和深阳路
	X型交叉口
	所有进口道转向流量
	

	11
	民生大道和风景北路
	X型交叉口
	所有进口道转向流量
	

	12
	东明大道和松白路
	X型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	松白路北侧双向


	13
	松白路和田寮路
	X型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	松白路北侧双向

	14
	公常路和楼新四路
	X型交叉口
	视频点位外路段双向流量
	公常路东侧双向

	15
	周家大道和聚丰路
	X型交叉口
	所有进口道转向流量
	

	16
	华夏路和光明大道（地面）（核实光明大道桥面是否开通）
	X型交叉口
	所有进口道转向流量
	

	17
	光侨路和光布路
	X型交叉口
	调查光布路路段流量
	光侨路双向

	18
	光侨路和光明大街
	X型交叉口
	所有进口道转向流量
	

	19
	公常路和光侨路
	X型交叉口（核实是X还是T，百度全景是T）
	调查光侨路南侧路段流量
	公常路南侧双向及光桥路北侧双向

	20
	光明大道东长路
	X型交叉口
	无
	东长路北侧

	21
	光明大道科裕路口
	T型交叉口
	无
	科裕路北侧双向

	22
	科农路与同兴路（同业路）交叉口
	X型交叉口
	无
	同业路东侧，科农路南侧

	23
	牛山路-光源五路
	T型交叉口
	无
	牛山路路段

	24
	东明大道凤归（东发）路口
	X型交叉口
	无
	凤归路南侧

	25
	公常路与龙大桥底交叉处
	X型交叉口
	无
	公常路东侧

	26
	公常路与硕泰路交叉口
	T型交叉口
	无
	公常路东侧

	27
	公常路与楼村振兴路交叉口
	X型交叉口
	无
	公常路东侧

	28
	振兴路与荔都路交叉口
	T型交叉口
	无
	振兴路南侧

	29
	同观路与八号路交叉口
	X型交叉口
	无
	同关路西侧
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调查点位编号对应图
2） 交叉口渠化调查
光明区所有相交道路在次干路以上的交叉口均需要调查，合计约102个，并结合模型的节点编号及路段方向将交叉口的渠化数据录入至模板中，遇到特殊情况需要进行备注。
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交叉口渠化调查点示意图
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模型交叉口路段方向示意图
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交叉口渠化数据录入模板
3） 交叉口信号配时数据整理录入
以交警提供的交叉口信号配时数据为准，所有350个交叉口信号配时数据均需要按下文所述方法读取。
以编号6014为例，搜索6014，把所有相关表格找到。
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交叉口相关数据表格查找
根据信号控制机日计划表，索引高峰小时（早高峰8:30-9:00，晚高峰18:00-18:30，本次说明以晚高峰为例）的方案编号。
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信号控制机平日时段表
根据方案编号找出文件尾缀与方案编号对应的配时表和灯色方案表。
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晚高峰信号配时数据对应的灯色方案表及配时方案表
根据配时编号找出配时表中有用的一行数据。
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与配时编号对应的配时数据方案
将配时表那一行数据复制粘贴到灯色方案表中，注意位置与上面的1-20位置对应。
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将配时数据复制到灯色方案表中便于后续读取
将灯色方案表中行人信号的行以及机动车掉头的行全部删除，其他一些无关信息的行也可以删除，然后按照下面2张图的说明对相关数据进行读取。
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配时录入模板数据读取示意图1
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配时录入模板数据读取示意图2
3. 质量要求
外协单位必须保证收集数据的真实性，按照委托方确认的详细工作方案开展调查，同时按照项目委托方技术要求在规定的时间完成规定的交通调查工作。如调查结果不准确，需免费重新调查。具体要求：

1）调查时间：早高峰7:30-9:30，晚高峰17:00-19:00，日期要求周二周三周四，周末及周一周五不做调查。

2）在条件允许的情况下优先采用室外录像、室内统计填写表格的方法，具体方法可依据实际情况与甲方协调后确认。

3）在确定具备架设摄像机条件的交叉口或路段选定合适架设位置，架设位置应保证摄像人员安全与摄像范围和清晰度达到要求。

4）每个交叉口进口道直左右方向分开调查，分别填写调查表。如交叉口有掉头专用车道，掉头方向车流需要单独一张表格记录。

5）立交调查需确保各个转向匝道的分车型流量。

6）人员方案为暂定方案，现场考察后根据需要各交叉口及路段之间调配，可适当增减。

4. 成果内容
1）提交原始纸质调查表格；

2）提交录入的电子调查表格;

3）提交拍摄的视频数据;

4）提交简要调查报告。

5. 计划进度
1) 合同签订两周内完成交叉口渠化数据的调查及模型录入。

2) 合同签订四周内完成所有道路流量调查并完成校核。

3) 合同签订六周内完成信号配时数据的录入。

6. 人员配置
外协单位应为本项目配备不少于5名组织人员，负责调查员招募、培训、现场工作监督、交通后勤保障等。

7. 技术接口
EXCEL（甲方提供录入格式，乙方按照视频数据录入EXCEL）和现场视频数据。

8. 成果验收
由分管总师主持，按中心项目管理规定进行成果验收。

重点验收调查数据可靠性，通过现场了解、车牌识别点数据、道路指数以及历史调查数据对本次调查数据可靠性进行验收。

9. 培训要求
中标单位应按采购人需求，对采购人的相关技术人员进行技术培训，使采购人能全面理解和掌握调查数据内容和格式，确保项目实施。
10. 售后服务要求
1）售后服务要求，从项目成果验收之日起两年内免费提供售后服务，两年之后仍需继续提供售后服务，费用由双方协商确定。

2）提交售后服务承诺书，并加盖供应商的单位公章。

3）在售后服务期限内提供相关咨询、协调、项目审查和报告更新等技术支持。

4）安排专人负责售后技术支持，并提供其联系手机、电话、传真、email；如人员需要调整应及时通知采购人，反馈的问题必须在24小时之内给予响应。
11. 保密要求
乙方须以保密方式处理双方直接或间接提供的任何资料，以及因本项目调查工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经甲方同意，不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果。

（2） 商务需求
1. 投标人资格要求
1）投标外协单位应具备在本行业内有二个或以上的相似成果可供考察。

2）投标外协单位必须执有企业法人的授权书、营业执照、企业代码证、相关资质等证明。

2. 服务期
预计周期为6周，具体视主项目《2020年深圳市交通仿真系统日常更新（光明区）》的项目进程而定。

3. 报价要求
1）  本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。
2） 投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。
3） 投标供应商的报价不得超过项目预算金额人民币壹拾贰万伍仟圆整（￥125,000）。
4） 投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。
5） 除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。
6） 投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
7） 投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。
	8） 根据每个调查点位交通情况，实际调查员总人数少于原定计划的，相应费用应从总费用中扣除。


4. 付款方式
项目分2期支付，具体支付方式和时间如下：
第一期：采购方与中标单位签订合同后，由中标单位提交付款申请，采购方支付中标单位合同总价款的50%。
第二期：中标单位最终成果通过深圳市规划国土发展研究中心技术会验收，由中标单位提交付款申请，采购方支付中标单位合同总价款的50%。
5. 履约担保金：（由双方协商）
6.  违约责任
由于供应商工作的错误或遗漏造成本项目成果质量损失的，供应商除负责及时采取有效补救措施外，应免收受损失部分的合同价款，并支付合同总价款 5 %的违约金。

3、 投标材料要求
(1) 标书基本格式

第一部分  资信证明（所有复印件需加盖公章）

*1） 企业法人授权书（法人、被授权人身份证）

*2） 企业营业执照

*3） 行业资质证明

4 ）其它（如质量保证体系等证明）

第二部分 参评材料

1. 企业情况简介

*1） 企业概况

*2） 注册经营主要业务方向

*3） 技术人员配备情况

*4） 同类项目业绩介绍
5） 其他
2. 项目开展工作大纲

*1）工作内容

*2）工作进度

*3) 工作思路

*4) 实施措施

*5) 人员配置

*6) 计费标准

*7) 质量保障措施

8) 其它

注：*为必须提供材料项。

(2) 提供材料要求

1） 投标人企业授权代表需准备下列文件（分开密封）：

第一部分 资信材料：一份。

第二部分 参评材料：一式10份（一份正本9份副本）。

投标文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。
2） 投标文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。
3） 投标文件外包装按统一格式（详见附件）。

(3) 投标须知
1） 鉴于项目特点，本项目评标方法为最低价法。
2） 已提交投标材料的参评单位，原则上不得退出。私自退出的，将不得参与我中心其它项目外协招标。
3） 所有外协单位参加投标所发生的一切费用均自行承。
4） 本活动解释权归深圳市规划国土发展研究中心。

密封袋封面

招标单位：深圳市规划国土发展研究中心

项目名称：                                               

参评单位：                                      

