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项目信息
	项目名称
	规划大厦二楼203、204、205、206会议室LED屏升级改造

	项目类型
	货物类

	采购方式
	公开招标

	货币类型
	人民币

	投标文件份数
	正本1份、副本6份





评标信息
评标方法：综合评分法                                      
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 

附表：评标项目的分值分配表
	评审项目
	商务部分
	技术部分
	价格部分
	合计

	权重
	15%
	55%
	30%
	100%

	分值
	15分
	55分
	30分
	100分



商务评审表
商务部分15分
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	1
	商务情况
	1
	专家评分
	全部满足要求的得2分，不满足的废标。
1.已在深圳市政府采购网注册的政府采购供应商，且具有独立法人资格。
2.中标方参与本项目投标前三年内（中标方成立不足三年的可从成立之日起算），无行贿犯罪记录及在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的情况（提供“中标方资格声明函”）。

	2
	投标人近三年同类业绩（截止日为本项目公告发布之日）
	4
	专家评分
	每提供1项有效业绩的，得1分；以此类推，最高不超过4分。
不提供或者不能提供有效证明的，得0分。
同时满足以下全部要求同类业绩才属于有效业绩：
1）包含室内LED小间距拼接屏系统的集成项目。
2) 合同签订时间为2019年8月1日至投标截止时间前。
证明文件：
供应商必须提供同类业绩合同关键页（首页、体现采购内容页、签字盖章页、签订时间页等）、验收报告（加盖合同甲方公章或甲方业务章）及履约评价表（评价为优或良，并加盖合同甲方公章或甲方业务章）复印件或扫描件（未提供或提供不全得0分）。

	3
	认证情况
	4
	专家评分
	（一）评分内容：
1.投标人曾获得过安全技术防范系统设计、施工、维修等级四级以上 证书”，得1分。（提供相应的资格证书复印件或扫描件作为评审依据）
2、投标人曾获得过信息系统服务和评估能力证书CS1级及以上的”，得1分。（提供相应的有效资格证书复印件或扫描件作为评审依据）
3.投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得2分。（同时提供有效证书复印件或扫描件及国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page证书查询截图作为评审依据。）
3.以上2项累加计分，最高得4分。
（二）证明材料：
按以上评分内容要求提供相应的证明文件复印件作为评审依据,未按要求提供相应评审依据的或提供的信息无法判断的不得分。

	4
	诚信评价
	5
	专家评分
	投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由评标工作人员向评委会提供相关信息。

	合计
	15
	
	





技术评审表
技术部分55分
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	1
	技术规格情况
	50
	专家评分
	投标文件符合《4.3设备采购清单》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分，标注“▲”的重要参数每负偏离一项扣6分，其他一般参数每负偏离一项扣2分，扣完为止。
技术参数中如有参数写明需要提供检测报告、证书、截图等相关证明材料的，须提供，否则视为负偏离。 

	2
	技术保障措施
	2
	专家评分
	项目组团队成员中拟派1人为本项目的项目经理，须具有本科以上学历及智能建筑弱电高级工程师证书；得2分，其他情形不得分。
评分标准与依据：
提供相关证书的原件复印件或扫描件，同时提供投标人为项目经理缴纳的2022年8月-10月的社保证明（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）。未提供或提供不清晰均不得分，原件备查。

	3
	认证情况
	3
	专家评分
	提供以下认证证书：
1、有1名人员具有人力资源和社会保障部门颁发的电子信息工程师或以上证书的，得1分，本小项最高得1分；
2、有1名人员同时具有网络工程师和PMP项目管理证书的，得1分，本小项最高得1分；
3、团队成员中具有高级音响师证书，提供1个得1分，最高1分；
以上人员证书合计3分，同一人员不重复得分。证明材料：提供相关证书的原件扫描件，同时提供投标人为以上人员缴纳的2022年6月-8月的社保证明（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）。未提供或提供不清晰均不得分，原件备查。

	合计
	55
	
	




价格评审表
价格部分30分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
	评分项目
	评分标准

	[bookmark: _GoBack]投标总价
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价




定标方法

定标方法：本项目评审后得分由高到低顺序排列。
得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。
得分且投标报价相同的，按投标文件满足招标文件全部实质性要求，技术部分得分排名第一的投标人为第一中标候选人


















第1章 招标公告

《规划大厦二楼203-206会议室LED屏升级改造》项目的潜在投标人应于2022年10月9日16点00分（北京时间）前递交投标文件。

[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目名称：《规划大厦二楼203、204、205、206会议室LED屏升级改造》项目
预算金额：人民币800000元（捌拾万元）整
最高限价：80万元
采购需求：《规划大厦二楼203、204、205、206会议室LED屏升级改造》项目1项。
合同履行期限：合同签订之日起20个自然日内完工并通过验收合格。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]1.已在深圳市政府采购网注册的政府采购供应商，且具有独立法人资格。
2.中标方参与本项目投标前三年内（中标方成立不足三年的可从成立之日起算），无行贿犯罪记录及在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的情况（提供“中标方资格声明函”）。
3. 本项目不接受联合体投标，不允许分包。

三、获取采购文件
时间：2022年9月28日至2022年10月9日，自行下载附件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]
四、提交投标文件截止时间
提交投标文件时间：2022年10月9日下午18：00

[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个自然日。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627]
六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]采购人名称：深圳市规划国土发展研究中心
地址：深圳市福田区红荔路8009号规划大厦108
项目联系人：高工
联系方式：0755-23965106
第2章 [bookmark: _Toc73521547][bookmark: _Toc73518117][bookmark: _Toc60631620][bookmark: _Toc73517639][bookmark: _Toc101074876][bookmark: _Toc73521635][bookmark: _Toc60560625][bookmark: _Toc100052364]项目需求
一、对通用条款的补充内容
	序号
	内   容
	规      定

	1 
	联合体投标
	见《采购公告》中“对投标人资质要求”部分的相关内容

	2 
	投标保证金
	本项目不适用

	3 
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	4 
	投标人的替代方案
	不允许

	5 
	投标文件的递交
	在采购文件规定的投标截止时间前直接送达至指定地点。

	6 
	履约担保金额
	无


备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。
二、实质性响应条款
	序号
	具体内容

	1
	完工期：合同签订之日起20个自然日内完工并通过验收合格。

	2
	质量保修责任：自工程竣工验收完毕之日的第二天计算，整体免费保修期为2年（其中防水部分工程免费保修期为5年），免费保修期内中标人应免费提供保养维修服务。


注：上表所列内容为不可负偏离条款
三、投标文件的编制 
（一）标书基本格式
第一部分 资信证明（所有复印件需加盖公章）
*1 企业法人授权书（法人、被授权人身份证）
*2 企业营业执照
*3 投标人投标文件中必须签署《政府采购投标及履约承诺函》（格式参考附件1）
3 其它（证明企业有承接项目能力的补充证明材料）
第二部分 参评材料
1.	企业情况简介
*1）企业概况一览表（格式参考附件2）
*2）技术人员配备情况
*3）类似项目业绩
4）行业资质证明
5）其它
2.	实施方案和报价
*1）项目实施方案
*2）工作进度计划
*3）人员配置
*4）投标报价
*5）计费标准
*6）质量保障措施
7）其它
注：*为必须提供材料项。

（二）提供材料要求
1.投标人企业授权代表需准备下列文件：
第一部分 资信材料：1份。
第二部分 参评材料：一式7份（1份正本、6份副本）。
投标文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章；第一、第二部分材料分别包装，封面应当清楚写明投标人名称、项目名称和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，密封形式提交。
2. 投标文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。
3. 投标文件外包装按招标文件提供的统一格式（见附件3）。



第3章 具体实施要求

4.1项目概况
1. 招标（或采购）范围：深圳市规划国土发展研究中心规划大厦二层203、204、205、206四间会议室。 
2. 合同方式：总价包干合同，结算时，结算金额不做调整。
3. 质量要求：按国家标准验收合格。
4. 完工期：合同签订之日起20个自然日内安装完工并通过验收合格。
5. 采购需求书：本项目升级改造主要内容为深圳市规划国土发展研究中心规划大厦二层203、204、205、206四间会议室的LED屏等。
4.2安装要求
中标人必须本项目要求提供原厂的安装调试服务，中标方应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。
4.3项目技术要求
对规划大厦2楼现203、204、205、206共有4间会议室原投影显示系统进行提升改造；每间会议室新建设1套小间距LED屏，显示间距小于等于1.25mm，显示面积大于3.24平米，采用最新COB封装技术，实现2K画面的显示效果，显示图形、图像、文字的数据真实和精准，显示的无缝隙，色彩一致性和还原性更高，以及画面像素点对点的显示，以实现图文的精准表达。具体设备详见下表：设备采购清单，带“▲”号的参数为重要条款，负偏离将导致严重扣分；带“★”号的参数为不可负偏离条款，负偏离将导致废标。

4.3设备采购清单
	序号
	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	LED显示屏
	1.★像素点间距≤1.25mm；
	台
	4

	
	
	2.★单面屏幕尺寸:宽×高≥  2.4 m× 1.35  m；净显示面积≥  3.24平方米；单面屏幕分辨率≥ 1920 ×1080  ；（整屏成品尺寸偏差不得大于2%）；
	
	

	
	
	3.★封装方式： COB；采用RGB芯片全倒装技术，芯片直接焊在PCB上，散热好；
	
	

	
	
	4.▲模组面采用高分子材料，透光率高达60%，发光芯片光损耗降低，达到低耗低温升效果，支持HDR3.0高图像动态技术；
	
	

	
	
	5.▲LED面板设计按共阴原理设计（恒流源输出端驱动LED的阳极，同时一个像素的三个基色R/G/B的阴极在封装时连接在一起），屏体表面温度不超过体温；（需提供CNAS、CMA认可的检测报告复印件，并加盖原厂公章。）
	
	

	
	
	6.单元比例:16:9；
	
	

	
	
	7.▲对比度：20000：1；亮度：50～4500 CD/㎡可选；箱体间/模组间相对错位值＜0.9%；发光点中心距偏差＜0.8%；
	
	

	
	
	8.视角：水平/垂直≥170°；
	
	

	
	
	9.箱体平整度≤0.1mm；
	
	

	
	
	10.换帧频率：50/60/120/240Hz；
	
	

	
	
	11.刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率1920Hz-7680Hz可调；
	
	

	
	
	12.防护等级：整机防尘达到IP6X,整机灯面防水达到IPX5；
	
	

	
	
	13.箱体和后盖均为压铸铝合金材质，均为一次性整体压铸成型，背板和后盖均为铸铝合金材质，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计；（需提供CNAS、CMA认可的检测报告复印件，并加盖原厂公章。）
	
	

	
	
	14.最大功耗(W) ≤350W/㎡；平均功耗(W) ≤110W/㎡； （需提供CNAS、CMA认可的检测报告复印件，并加盖原厂公章。）
	
	

	
	
	15.在环境温度为45°的条件下，将屏体调到最大亮度白色连续工作8小时，表面温升小于20℃（温升20K）；
	
	

	
	
	16.▲模组、接收卡与主板采用硬接口设计，板对板设计，无排线，支持直接插拔，接插件镀金>501厚度模组浮动式接插件，模组和驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定；（需提供CNAS、CMA认可的检测报告复印件，并加盖原厂公章。）
	
	

	
	
	17.抗拉强度＞200Mpa，屈服强度＞200Mpa，硬度>80HBS；
	
	

	
	
	18.支持单点亮度/颜色校正；
	
	

	
	
	19.支持AdobeRGB\117%NTSC\DCI-P3\BT2020色域；
	
	

	
	
	20.平均无故障时间≥150000小时；
	
	

	
	
	21.产品PCB板、单元塑料面板料单元整体符合着火危险（GBT 5169.16-2008标准测试）V-0级；（需提供CNAS、CMA认可的检测报告复印件，并加盖原厂公章。）
	
	

	
	
	22.所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，并提供证书复印件加盖原厂公章。
	
	

	
	
	23. 产品具有中国环境标志（II型）认证证书，提供证书复印件并加盖公章；
	
	

	2
	拼接控制器
	1.平均无故障时间（MTBF）＞100000小时，保证设备正常稳定运行。
	套
	4

	
	
	2.支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、IP、DVI、HDBae等信号混合输入，输出支持DVI、HDMI、VGA、Dual-link DVI、SDI、HDBaseT等信号。
	
	

	
	
	3.图像开窗/关闭功能： 支持在任一输出通道打开多个窗口， 显示图像内容，单屏最多可开 16 个 窗口。支持有线、无线各客户端。
	
	

	
	
	4.窗口叠加功能：支持已开窗 窗口任意互相叠加，支持有 线、无线各客户端。
	
	

	
	
	5.支持4:4:4图像无损处理，不丢失任何像素细节，内部处理信号不丢不降帧，任何分辨率下60HZ不丢帧。
	
	

	
	
	6.支持自适应动态灰度PMC功能，扩展亮度动态范围，提升图片色彩与层次，最大16级可调。（需提供CNAS、CMA认可的检测报告复印件，并加盖原厂公章。）
	
	

	
	
	7.电源插头或电源引入端与外壳裸露 金属部件之间，应能承受 1.5kV 交流电压，历时1min 的抗电强度试验， 应无击穿和飞狐现象。（需提供CNAS、CMA认可的检测报告复印件，并加盖原厂公章。）
	
	

	
	
	8.支持区域色彩校正，可分区域调节图像色彩，区域的位置和尺寸可自定义，可同时对32块区域分别进行调节。（需提供CNAS、CMA认可的检测报告复印件，并加盖原厂公章。）
	
	

	
	
	9.支持智能数字电源实时监控，实时监控设备的电压、电流、温度等电器参数。
	
	

	
	
	10. ▲支持协作办公功能：支持一键推送，数据共享功能、支持一键抓取，获取操作功能、支持一键上屏，对信息进行分析；（需提供CNAS、CMA认可的检测报告复印件，并加盖原厂公章。）
	
	

	
	
	11.处理器与显示屏产家为同一品牌，提供3C证书复印件加盖原厂公章。
	
	

	3
	配电柜
	1.三相配电系统，功率≥50KW ；
	套
	4

	
	
	2.具有过载、过流、过载保护；
	
	

	
	
	3.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集；
	
	

	
	
	4.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源；
	
	

	
	
	5.通过PLC可设定任意时间关闭计算。
	
	

	
	
	6.所投智能配电管理系统软件与LED屏体为同一厂家，提供软件著作权证书复印件并加盖公章。
	
	

	4
	钢结构及线材
	1.钢结构根据用户现场定制，由LED原厂负责实施；
	项
	4

	
	
	2.辅材根据现场实际安装环境和走线路由配置相应配件和辅材（包括强电线缆、信号线缆等）。
	
	

	5
	大屏幕                          控制管理运维软件
	1.▲为了保证系统的可靠性、兼容性、快速对接工期要求及后期平滑升级，投标方所提供的控制管理软件与小间距LED显示屏为同一厂家产品，支持对拼接控制器、矩阵联动控制，一键调看指定信号。软件支持在地图上显示项目的区域分布信息，用户能通过点击下拉图标，显示其所分配的项目的信息列表，软件具备设备信息可视化，能对LED显示屏系统，控制系统设备的信息以动态效果呈现，（需提供CNAS、CMA认可的检测报告复印件，软件著作权证书复印件、软件产品登记测试报告、LED显示屏CCC强制认证证书复印件佐证，并加盖原厂公章）。
	项
	4

	
	
	2.▲考虑到系统兼容性和后期软件定制开发需求，显示屏产家需要具备软件开发能力，软件能力成熟度达CMMI5以上（含CMMI5）。（提供复印件加盖原厂公章。）
	
	

	
	
	3.软件具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力。（需提供CNAS、CMA认可的检测报告复印件，并加盖原厂公章。）
	
	

	
	
	4.支持免浏览器访问拼接控制器WEB页；
	
	

	
	
	5.要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。
	
	

	
	
	6.软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。（需提供CNAS、CMA认可的检测报告复印件，并加盖原厂公章。）
	
	

	
	
	7.支持单台、多台发送卡级联控制，获取输入源连接状态、接收卡温度、电压等信息；支持调节发送卡亮度、色温和设置分辨率。（需提供CNAS、CMA认可的检测报告复印件，并加盖原厂公章。）
	
	

	
	
	8.软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，添加显示屏时可选择指定的线路，单独控制每条线路的开关，支持大屏系统一键开关机，设置定时开关机。（需提供CNAS、CMA认可的检测报告复印件，并加盖原厂公章。）
	
	

	
	
	9.支持管理界面布局，自动保存当前界面布局，虚拟仿真显示大屏。
	
	

	
	
	10. 软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。
	
	



4.4项目验收程序、标准
4.4.1中标方货到并验收合格后，签署到货验收报告，产品保修期自项目验收合格之日起算，由中标方提供产品保修文件。
a、签订合同后20个自然日内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。
b、交货地点：深圳市规划国土发展研究中心
c、中标方必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。
d、货物运输及包装方式要求：合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购方不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。
4.4.2条件时，采购方才向中标人签发项目验收报告：
a、中标方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
c、货物具备产品合格证。
d、所有设备、软件按实施方案安装调试后，功能上满足采购方的需求。

4.5保修或售后服务要求
1、维修响应及故障解决时间: 在保修期内，中标方提供每周7×12小时电话支持服务，一旦发生故障，中标方保证在接到通知后10分钟内响应，如远程无法解决，30分钟内内应派工程师赶到现场提供免费服务，直至问题解决。采购方若有重大会议前安排专业技人员进行会前巡检工作，中标方应派技术人员驻场提供现场服务保障。
2、质量保证标准和保修期: 硬件设备按原厂质量技术标准提供一年质量保证；提供壹年的免费维护服务，保修期内免费提供软件版本升级、设备维修服务，时间自最终验收合格之日起。
3、培训: 中标方须按照招标方要求免费提供相关操作及简单故障处理培训。
4.6付款方式
采购合同签订后，中标方提供合同总金额的30 %相应的增值税专用发票，采购单位向中标方支付合同总金额的30 %，完成设备材料入库到货验收安装调试完成，经采购单位组织验收合格后，中标方提供合同总金额的65%相应的增值税专用发票，采购单位支付合同总金额的 65%，余下5%作为项目质量保证金，于一年质保期满后，中标方按合同要求完成相应的售后服务并提供5%相应的增值税专用发票，由采购单位确认后支付完成。
4.7投标报价
1、本项目预算金额：人民币800,000.00元，响应报价超过预算金额的视为无效响应。
2、响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。



附件1：


政府采购投标及履约承诺函
深圳市规划国土发展研究中心：
我单位深知本项目对贵单位的重要性和紧迫性，亦了解贵单位对廉政建设的相关要求，因此我单位承诺如下：
1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。
3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。
5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵局自本项目起所有采购项目的投标事宜。
7.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。
8.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
10.我单位承诺不非法转包、分包。
11.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标单位不公平的行为。
11.我单位承诺不对采购人进行贿赂，进行有偿报答。
12.我单位承诺不对采购人进行任何形式的利益输送。
13.我单位承诺不对采购人进行宴请和娱乐等消费活动。
14.我单位承诺不对采购人进行赠送各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费等行为。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

法定代表人或授权代表（签字）：                  供应商（盖章）：
日期：   年  月  日                             日期：   年  月   日





附件2：
企业概况一览表
	单位名称
	
	组织机构代码
	

	单位性质
	
	注册资本
	

	注册地址
	
	注册登记号
	

	经营地址
	
	税务登记证号
	

	经营范围
	
	营业期限
	

	资质情况
	
	
	

	员工人数（总人数、高级职称人数、中级职称人数）
	

	联系电话
	
	传真
	

	主要业绩
	






附件3：
投标文件包装封面参考


投标文件




□资信证明材料

□参评材料




项目名称：
投标人名称：

（      年    月    日    时    分）之前不得启封
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