
《福田区中观模型交通调查》
招标文件
深圳市规划国土发展研究中心

（2023年5月23日）
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项目背景介绍
《2022年深圳市交通仿真系统更新》是对《深圳市城市交通仿真系统信息采集及服务扩展项目》（交通仿真二期）的年度更新，提高模型精度；持续建设、重构中观交通模型和扩大微观交通模型范围；随着城市自身的快速发展，每年土地利用、基础设施、居民出行特征均发生较大变化，为了能够反映这些变化因素对交通产生的影响，需要对现有模型进行年度校核和更新，重构福田区中观交通模型。本次主要调查目的如下：
1）满足中观模型流量校核的关键节点交通流量调查
2）核查渠化信息，填写EXCEL表格，保证中观模型底层基础网络信息正确；

3）根据项目组提供的交警信号灯配时方案JPG图，按照中观模型录入要求，填写EXCEL表格。
调查时间要求：

工作日一天，早晚高峰。

路段及交叉口流量调查时间为：周二周三周四早高峰7:30-9:30，晚高峰17:00-19:00。
二、项目要求

技术要求
工作范围
本次工作范围包括福田区对外境界线，福田区及其周边片区重要交叉口及路段等，包括：

交叉口转向流量调查（33个交叉口，其中4个 T/Y型平面交叉口，29个十字型平面交叉口）
17个立交
调查内容包括：交叉口各转向流量调查、复核渠化信息、录入信号信息等。

调查前需要进行现场探勘，根据探勘情况制定详细调查方案，包括每个调查点摄像机架设位置、调查内容、调查员安排等，并交由甲方确认。
工作内容
交通流量调查
具体调查点位布局
福田区对外交通调查点

12个对外点，其中7个为交叉口调查点，5个为立交调查点。
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对外流量校核观测点示意图
跨街道流量校核调查点位
跨街道流量校核交叉口共17处，其中7个立交，10处十字交叉口。
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跨街道流量校核观测点示意图
内部流量校核调查点位
内部调查点共21个，其中12个十字交叉口，4个T/Y型交叉口及5个立交调查点。
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内部流量校核调查点示意图
调查点位清单
本次调查计划采用人工现场调查的方法，具体要求详见下表清单列。

表 1福田区调查点汇总表
	编号
	名称
	交叉口类型

	1
	北环大道-香蜜湖路
	立交

	2
	北环大道-新洲路
	立交

	3
	侨香路-香蜜湖路
	十字交叉口

	4
	莲花路-新洲路
	十字交叉口

	5
	莲花路-彩田路
	立交

	6
	红荔路-香蜜湖路
	立交

	7
	红荔路-益田路
	T形路口

	8
	红荔路-皇岗路
	十字交叉口

	9
	红荔路-上步路
	十字交叉口

	10
	深南大道-新洲路
	立交

	11
	深南大道-皇岗路
	立交

	12
	深南大道-上步路
	十字交叉口

	13
	滨河大道-香蜜湖路
	立交

	14
	滨河大道-新洲路
	立交

	15
	滨河大道-皇岗路
	立交

	16
	福强路-新洲路
	十字交叉口

	17
	福强路-益田路
	十字交叉口

	18
	福强路-金田路
	十字交叉口

	19
	侨城东路-侨香路
	十字交叉口

	20
	侨城东路-深南大道
	立交

	21
	侨城东路-白石路
	十字交叉口

	22
	侨城东路-滨海大道
	立交

	23
	红岭中路-泥岗路
	立交

	24
	红岭中路-笋岗路
	十字交叉口

	25
	红岭中路-红荔路
	十字交叉口

	26
	红岭中路-深南大道
	十字交叉口

	27
	红岭中路-滨河大道路
	立交

	28
	红岭中路-八卦二路
	十字交叉口

	29
	梅丽路-梅林路
	十字交叉口

	30
	梅林路-凯丰路
	十字交叉口

	31
	益田路-福华一路
	十字交叉口

	32
	益田路-福华三路
	十字交叉口

	33
	金田路-福华路
	十字交叉口

	34
	彩田路-福华路
	十字交叉口

	35
	红荔路-华富路
	十字交叉口

	36
	深南路-华富路-福明路
	十字交叉口

	37
	桂花路-椰风路
	十字交叉口

	38
	富荣路-凤凰道
	T形路口

	39
	侨香路-农林路
	T形路口

	40
	红荔路-香梅路
	十字交叉口

	41
	滨河大道-广深高速
	T形路口

	42
	新洲三街-新洲九街
	十字交叉口

	43
	益田路-福民路
	十字交叉口

	44
	福华路-福田路
	十字交叉口

	45
	笋岗西路-泥岗西路
	立交

	46
	深南大道-广深高速
	立交

	47
	皇岗彩田立交
	立交

	48
	滨河大道-华强南路
	立交

	49
	金田路-福中路
	十字交叉口

	50
	槟榔道-市花路
	十字交叉口


调查点位汇总
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交叉口渠化调查
福田区所有相交道路在次干路以上的交叉口均需要调查，结合模型的节点编号及路段方向将交叉口的渠化数据录入至模板中，遇到特殊情况需要进行备注。
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福田区次干道以上道路示意图
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模型交叉口路段方向示意图
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交叉口渠化数据录入模板
交叉口信号配时数据整理录入
以交警提供的交叉口信号配时数据为准，所有350个交叉口信号配时数据均需要按下文所述方法读取。
以编号6014为例，搜索6014，把所有相关表格找到。
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交叉口相关数据表格查找
根据信号控制机日计划表，索引高峰小时（早高峰8:30-9:00，晚高峰18:00-18:30，本次说明以晚高峰为例）的方案编号。
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信号控制机平日时段表
根据方案编号找出文件尾缀与方案编号对应的配时表和灯色方案表。
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晚高峰信号配时数据对应的灯色方案表及配时方案表
根据配时编号找出配时表中有用的一行数据。
[image: image11.png]BHitklz®

T woor | seim = ™
ES T O O (S A B W W KRN N TR N TN TN A BTN A RN )
« | oo 88| 4 s | 1m0 2 173 | 8 |15 | 3 |24 | 15| 3 |3 2 [w0] 3|3 3|3 |32 151|332
(] 08:00 SHR 4 7 175

u 08.30 SHR 4 e 165 T o0 T T £ L T T T T I L T T I 7 T

L] 09:00 SHE ‘ L) 163 T 175 8 | 15| 3 |23 [156] 3 |3 |2 1033 e]|3]|3][2 ] w|ur|s]|3]z2
1 14:00 SHR 4 14 132 13 140 8 15 3 15 | 16 3 3 2 5 3 3 30 3 3 2 5 14 3 3 2

M | oo | SHE | s | 2 | m w 132 |6 |15 |3 |12 || 3|3 |23 3|3 [21]3a|3 |25 1|33z
15 16:00 SHR 5 3 178 15 140 8 15 3 15 | 15 3 3 2 5 3 3 30 3 3 2 5 14 3 3 2

S | T N | R BT

S 7 S T

S T T R A BT

FER T T I R IR T

21 20:00 BHE 5 9 163

22 21:00 SHR 5 10 158

23 22:00 SHE 5 1 158

24 23:00 BHR 5 12 132





与配时编号对应的配时数据方案
将配时表那一行数据复制粘贴到灯色方案表中，注意位置与上面的1-20位置对应。
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将配时数据复制到灯色方案表中便于后续读取
将灯色方案表中行人信号的行以及机动车掉头的行全部删除，其他一些无关信息的行也可以删除，然后按照下面2张图的说明对相关数据进行读取。
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配时录入模板数据读取示意图1
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配时录入模板数据读取示意图2
质量要求
外协单位必须保证收集数据的真实性，按照委托方确认的详细工作方案开展调查，同时按照项目委托方技术要求在规定的时间完成规定的交通调查工作。如调查结果不准确，需免费重新调查。具体要求：

1）调查时间：早高峰7:30-9:30，晚高峰17:00-19:00，日期要求周二周三周四，周末及周一周五不做调查。

2）在条件允许的情况下优先采用室外录像、室内统计填写表格的方法，具体方法可依据实际情况与甲方协调后确认。

3）在确定具备架设摄像机条件的交叉口或路段选定合适架设位置，架设位置应保证摄像人员安全与摄像范围和清晰度达到要求。

4）每个交叉口进口道直左右方向分开调查，分别填写调查表。如交叉口有掉头专用车道，掉头方向车流需要单独一张表格记录。

5）立交调查需确保各个转向匝道的分车型流量。

6）人员方案为暂定方案，现场考察后根据需要各交叉口及路段之间调配，可适当增减。

成果内容
1）提交原始纸质调查表格；

2）提交录入的电子调查表格;

3）提交简要调查报告。

5. 计划进度
1) 合同签订两周内完成交叉口渠化数据的调查及模型录入。

2) 合同签订四周内完成所有道路流量调查并完成校核。

3) 合同签订六周内完成信号配时数据的录入。

人员配置
外协单位应为本项目配备不少于5名组织人员，负责调查员招募、培训、现场工作监督、交通后勤保障等。

技术接口
EXCEL（甲方提供录入格式，乙方按照视频数据录入EXCEL）和现场视频数据。

成果验收
由综合交通所自行主持成果验收工作，按中心项目管理规定进行成果归档。

重点验收调查数据可靠性，通过现场了解、车牌识别点数据、道路指数以及历史调查数据对本次调查数据可靠性进行验收。

培训要求
中标单位应按采购人需求，对采购人的相关技术人员进行技术培训，使采购人能全面理解和掌握调查数据内容和格式，确保项目实施。
售后服务要求
1）售后服务要求，从项目成果验收之日起两年内免费提供售后服务，两年之后仍需继续提供售后服务，费用由双方协商确定。

2）提交售后服务承诺书，并加盖供应商的单位公章。

3）在售后服务期限内提供相关咨询、协调、项目审查和报告更新等技术支持。

4）安排专人负责售后技术支持，并提供其联系手机、电话、传真、email；如人员需要调整应及时通知采购人，反馈的问题必须在24小时之内给予响应。
保密要求
乙方须以保密方式处理双方直接或间接提供的任何资料，以及因本项目调查工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经甲方同意，不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果。

商务需求

投标人资格要求
1）外协单位应具备二个或以上的交通调查或交通影响评价项目经验。

2）外协单位必须执有企业法人的授权书、营业执照、企业代码证、相关资质等证明。

2. 服务期
预计周期为6周，具体视主项目《2022年深圳市交通仿真系统更新》的项目进程而定。

报价要求
 本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。
投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。
投标供应商的报价不得超过项目预算金额人民币叁拾万圆整（￥300,000）。
投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。
除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。
投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。
	根据每个调查点位交通情况，实际调查员总人数少于原定计划的，相应费用应从总费用中扣除。


付款方式
项目分2期支付，具体支付方式和时间如下：
第一期：采购方与中标单位签订合同后，由中标单位提交付款申请，采购方支付中标单位合同总价款的50%。
第二期：中标单位最终成果通过深圳市规划国土发展研究中心技术会验收，由中标单位提交付款申请，采购方支付中标单位合同总价款的50%。

履约担保金：（由双方协商）
 违约责任
由于供应商工作的错误或遗漏造成本项目成果质量损失的，供应商除负责及时采取有效补救措施外，应免收受损失部分的合同价款，并支付合同总价款 5 %的违约金。

投标材料要求
标书基本格式

第一部分  资信证明（所有复印件需加盖公章）

*1） 企业法人授权书（法人、被授权人身份证）

*2） 企业营业执照

*3） 行业资质证明

4 ）其它（如质量保证体系等证明）

第二部分 参评材料

企业情况简介

*1） 企业概况

*2） 注册经营主要业务方向

*3） 技术人员配备情况

*4） 同类项目业绩介绍

5） 其他

项目开展工作大纲

*1）工作内容

*2）工作进度

*3) 工作思路

*4) 实施措施

*5) 人员配置

*6) 计费标准

*7) 质量保障措施

8) 其它

注：*为必须提供材料项。

提供材料要求

投标人企业授权代表需准备下列文件（分开密封）：

第一部分 资信材料：一份。

第二部分 参评材料：一式8份（一份正本7份副本）。

采购文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。
采购文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。
采购文件外包装按统一格式（详见附件）。

采购须知
鉴于项目特点，本项目采购方法为公开招标，评标方法为综合评分法。
打分标准如下表：

	序号
	评分分项内容
	分项得分

（合计100分）
	评分标准

	1 
	项目报价
	（30分）
	价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价) ×30
【说明：本项目控制价格为30万】

	2
	近三年相关业绩情况
	（30分）
	投标单位提供近三年深圳交通调查相关业绩，要求交通调查范围大于3km2或调查交叉口数量多于30个，每提供一个得10分。

【证明材料：相关合同】

	3
	项目实施方案
	（20分）
	a.项目工作进度安排合理，工作思路明确，优秀得10分，良好得5分，较差得2分；

b.项目重难点分析全面、规划对策完备，优秀得10分，良好得5分，较差得2分。

	4
	项目服务承诺
	（20分）
	在投标文件中有承诺函的最高得20分，其中包含项目后续服务（质量检查、补充调查等）承诺的得10分，包含项目保障措施（完成时间与质量等）承诺，得10分；无承诺函的得0分。


所有外协单位参与采购所发生的一切费用均自行承。
本活动解释权归深圳市规划国土发展研究中心。

投标文件包装封面参考
投标文件
□资信证明材料
□参评材料
项目名称：
投标人名称：
（  年  月  日  时 分）之前不得启封


