深圳市规划国土发展研究中心

土地房产交易大厦401室装修改造项目采购文件

一、采购项目概况

深圳市规划国土发展研究中心拟对土地房产交易大厦401室开展装修改造，为中心新成立部门提供办公场地。

本次土地房产交易大厦401办公室装修改造，主要对原有老旧设施拆除翻新，整体优化办公空间、装饰面层及机电配套系统，规范消防、通风、网络、电气功能，全面提升办公环境及使用安全性，具体施工内容如下：

一、原有设施拆除工程

拆除办公室原有墙面、地面、吊顶、隔墙、房门等装饰结构；拆除废弃强弱电管线、灯具插座、网络面板、空调末端及支架、老旧消防设施。完成建筑垃圾清运、场地清理平整，为后续施工提供合格作业面。

二、墙面、地面、天花、隔墙及房门改造工程

1. 墙面工程

墙体基层修补、找平、防裂防潮处理，批刮腻子、打磨、涂刷环保内墙乳胶漆，完成整体墙面翻新及细部收口处理。

2. 地面工程

地面基层找平、防潮处理，铺设全新地面装饰面层，做好收边、美缝施工，保证地面平整、耐用、整洁。

3. 天花工程

重新搭设吊顶龙骨及吊顶面层，按点位预留灯具、空调、消防设备洞口，做好防开裂、平整收口处理，规整顶面整体效果。

4. 隔墙工程

根据功能分区新建轻质隔墙、玻璃隔断，做好墙体加固、隔音、防潮处理，实现办公空间合理划分。

5. 房门工程

更换全新办公室房门及配套五金，调试门缝、开合及密封效果，保证使用牢固、启闭顺畅。

三、电气安装工程

重新规划办公强弱电布局，布设管线，更新配电箱及保护装置，实现电路分组控制。新装照明灯具、开关、各类插座，完成线路接地、绝缘处理及通电调试、安全检测，满足办公安全用电需求。

四、网络系统改造工程

优化办公网络点位，布设六类千兆网络管线，安装信息面板、配线架，规整线路标识。完成网络通断、速率调试，保障办公网络稳定通畅，预留扩容点位。

五、通风与空调改造工程

对空调末端、管线进行移位、更新及改造，做好管线保温、防结露处理。优化室内送风、回风及新风系统，调试风量、设备运行状态，保障室内通风良好、温湿度舒适。

六、消防改造工程

根据装修布局调整，移位、新增、更换喷淋、烟感、应急照明、疏散指示等消防设施，整改消防管线及标识。完成系统联动调试，确保符合消防规范，满足安全验收要求。

七、其他配套工程及杂项费用

包含施工围挡及安全防护、成品保护、材料搬运、现场临时水电、全程垃圾清运、竣工保洁开荒；涵盖现场勘测、施工验收、细部修补、工程质保及施工零星配套费用，保障项目完整竣工交付。
6. 负责竣工竣工资料的编制（提供1套纸质文件，1张所有竣工图纸及资料的电子文档）。
二、工程量清单

  见附件5
三、项目管理和服务要求

（一）质保期：自验收合格之日起，2年内免费上门。

（二）项目管理：要求中标人在项目实施过程中，需对项目进行规范化管理，制定项目实施方案，确保项目质量。

四、供应商资格要求

1.中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格； 

2.本项目不接受联合体投标、不允许分包；

3.具备建筑装修装饰工程资质或建筑工程施工资质；

4.具备有效的企业安全生产许可证；

五、商务需求

（一）服务期：自签订合同之日起30个日历日内，完成项目验收交付。

（二）服务地点：土地房产交易大厦。

（三）报价要求：

1.本项目预算金额：人民币18万元，本项目采用包干制，应包括成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

（四）付款方式：采购合同签订后，支付合同总金额的70%，验收合格后支付合同总金额的25%，余下5%作为售后质量保证金，二年免费服务期满付清。每期款项均在满足付款条件，且甲方收到中标人开具的载明相应金额的合格增值税专用发票后15个工作日内付至中标人指定银行账户。

（五）履约担保金：无。

（六）违约责任：以合同约定为准。

（七）其他：投标单位必须签署《政府采购投标及履约承诺函》、《政府采购违法行为风险知悉确认书》、《供应商基本情况表》（见附件），加盖投标人公章。

六、采购方式及评标方法

采用询价、最低价法

七、招标材料要求

（一）标书基本格式

第一部分  资信证明（所有复印件需加盖公章）

*1.企业法人授权书（法人、被授权人身份证）

*2.企业营业执照

3.其它（行业资质证明）

第二部分 参评材料

1）、企业情况简介

*1企业概况

2注册经营主要业务方向

3技术人员配备情况

4.其它

2）、项目开展工作大纲

*1报价书

*2商务响应情况

*3服务质量保证

*4一份USB接口设备存储的电子文档，包括：PDF 格式的正本投标文件扫描件、与正本一致的 word 文档格式的投标文件

注：*为必须提供材料项

（二）提供材料要求

1）投标人企业授权代表需准备下列文件（两个部分分开密封）：

第一部分 资信材料：一份

第二部分 参评材料：一式3份（一份正本，叁份副本，一个U盘含资料）

采购文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交

2）采购文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印

3）采购文件外包装按统一格式（详见附件4）

4）根据采购需求应提供的相关材料，以及投标人认为需要提供的其他材料
附件1、附件2、附件3
附件1

政府采购投标及履约承诺函

深圳市规划国土发展研究中心：

我单位深知本项目对贵局的重要性和紧迫性，亦了解贵局对廉政建设的相关要求，因此我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关科室禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵局自本项目起所有采购项目的投标事宜。

7.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。

8.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受相关部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受相关部门的处理处罚。

9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受相关部门作出的行政处罚。

10.我单位承诺不非法转包、分包。

11.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标单位不公平的行为。

12.我单位承诺不对采购人进行贿赂，进行有偿报答。

13.我单位承诺不对采购人进行任何形式的利益输送。

14.我单位承诺不对采购人进行宴请和娱乐等消费活动。

15.我单位承诺不对采购人进行赠送各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费等行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

                              承诺单位（公司）盖章：

                                   年   月   日 

附件2

政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。
一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。 

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。 

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

                    负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

                    日期：

附件3

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）

               填表日期：    年   月   日

	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	供应商是否小微企业
	□大型企业  □中型企业

□小型企业  □微型企业

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同

关系单位
	缴纳社会

保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


附件4.投标文件包装封面参考

附件5

	
	工程量清单

	工程名称：深圳市规划国土发展研究中心
土地房产交易大厦401室装修改造项目
	

	序号
	   子目名称
	项目特征
	单位
	工程量

	
	整个工程
	
	
	

	1 
	砌块墙
	1.名称 :拆除轻质砖墙体
2.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	m3
	3.43 

	2 
	轻质隔墙
	1.名称 :拆除轻钢龙骨墙体
2.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	m2
	39.3 

	3 
	成品隔断
	1.名称 :拆除原有铝合金隔断
2.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	m2
	11.22 

	4 
	装饰柜
	1.名称 :拆除原有柜体
2.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	m2
	20.48 

	5 
	地毯楼地面
	1.名称 :拆除原地面地毯
2.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	m2
	139.00 

	6 
	平面吊顶天棚
	1.名称 :拆除原天花600*600mm
铝扣板
2.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	m2
	139.00 

	7 
	抹灰面油漆
	1.名称 :铲除原墙面乳胶漆
2.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	m2
	139.00 

	8 
	余方弃置
	1.拆除废料
2.运距 :35km
3.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	m3
	23.93 

	9 
	橡塑板楼地面
	1.8厚同质透心PVC地板胶,专
用配套胶粘剂粘铺
2.3-5mm厚水泥基自流平一道
3. 自流平专用界面剂一道
4.修补砂浆、坑洞、裂缝找平
5.原水泥砂浆找平层清理
6.原建筑钢筋混凝土楼板
7.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	m2
	15 

	10 
	地毯楼地面
	1.6~10mm厚地毯(选型)(或块
毯),地毯边角倒刺条固定(或
块毯专用胶粘接)
2.3-5mm厚水泥基自流平一道
3. 自流平专用界面剂一道
4.修补砂浆、坑洞、裂缝找平
5.原水泥砂浆找平层清理
6.原建筑钢筋混凝土楼板
7.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	m2
	115.63 

	11 
	自流平找平层
	1.找平层厚度、材料种类 :3-5
mm厚水泥基自流平一道
2.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	m2
	3 

	12 
	转换层、反向支撑
	1.龙骨材料种类、规格、中距
: ∠50*5热镀锌角钢
2.满焊连接,防锈处理
3.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	t
	2.022 

	13 
	平面吊顶天棚
	1.1.无机涂料(一底二面)
2.2.满刮2厚面层耐水腻子找
平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻
子抹平,打磨平整.
3.3.双层9厚水泥纤维板/石膏
板
4.4.C型轻钢覆面横撑龙骨C50
x20,间距1200,用卡件与次龙
骨联结
5.5.C型轻钢覆面次龙骨C60x2
7,间距400,用挂件与承载龙骨
联结
6.6.U型轻钢承载龙骨CS60x27
, 中距≤1200,用吊件与钢筋吊
杆联结调平,主
7.龙骨距墙边≤200
8.7. φ8钢筋吊杆,双向中距≤
1200, 吊杆上部与膨胀螺栓焊
接固定在钢筋混
9.凝土楼板
10.8.原建筑钢筋混凝土楼板
11.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	m2
	139 

	14 
	平面吊顶天棚
	1.3mm木饰面
2.12mm厚阻燃夹板
3.C型轻钢覆面横撑龙骨C50x2
0,间距1200,用卡件与次龙骨
联结
4.C型轻钢覆面次龙骨C60x27,
间距400,用挂件与承载龙骨联
结
5.U型轻钢承载龙骨CS60x27,
中距≤1200,用吊件与钢筋吊
杆联结调平,主
6.龙骨距墙边≤200
7. φ8钢筋吊杆,双向中距≤12
00, 吊杆上部与膨胀螺栓焊接
固定在钢筋混凝土楼板
8.原建筑钢筋混凝土楼板
9.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	m2
	5 

	15 
	窗帘盒
	1.1.反边的龙骨均为50系列轻
钢龙骨骨架与其相邻
2.天花为同一龙骨系统的延伸
。
3.2.窗帘盒內水平面铺9mm阻
燃板与艾特板,垂直面铺9mm阻
燃板与艾特板,
4.3.孔眼用腻子填平(防锈),
阴、阳角PVC收边线条,
5.板接缝处贴玻璃纤维网格布
6.4.刮腻子三遍找平
7.5.刷无机涂料饰面一底二面
8.6.表面材质做法均参見相应
的吊顶构造做法。
9.7.窗帘盒内油白
10.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	m
	10 

	16 
	轻质隔墙
	1.骨架、边框材料种类、规格
:75系列轻钢龙骨+38贯通龙骨
2. 内填容重150KG/m³岩棉
3.隔板材料品种、规格 :耐火
极限2小时 双层9mm耐火纸面
石膏板
4.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	m2
	49.29 

	17
	抹灰面油漆
	1.无机涂料(一底二面)
2.满刮2厚耐水腻子修补刮平,
三遍
3.界面剂一道
4.原建筑墙体
5.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	m2
	195.63 

	18 
	金属踢脚线
	1.1.2厚不锈钢
2.踢脚基层采用水泥纤维板固
定墙上 ;
3.水泥纤维板基层(找平,钢钉
与墙面固定)
4.原建筑墙体
5.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	m
	99.43 

	19 
	块料墙、柱面
	1.10厚黄色条砖
2.5~8厚高分子益胶泥满浆铺
贴
3.20mm厚内墙普通抹灰砂浆,
打底、分层抹灰
4.原建筑墙体
5.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	m2
	7 

	20 
	木质门带套
	1. 门洞口尺寸 :861*2340mm
2. 门类型 :单开木门
3.五金种类、规格 :含门把手
、暗铰链等配件
4.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	樘
	1 

	21 
	金属(塑钢)门
	1. 门洞口尺寸 :900*3000mm
2.框、扇材质 :成品铝合金隔
断门
3.其他 :具体详见图纸及相关
规范要求
	樘
	1 

	22
	六类非屏蔽网线
	1. 规格型号：国标六类 4 对非屏蔽双绞线，0.5mm 无氧铜芯，十字骨架，过福禄克千兆测试
2. 敷设方式：穿 PVC 线管 / 桥架暗敷，避开强电管线，转弯弧度符合规范，全程无接头
3. 施工说明：放线避免拖拽破皮，每回路预留机房、点位余量；线路做好标识分类，敷设后单独通断预检
4. 其他：含线材运输、裁切，详见弱电图纸及综合布线规范
	米
	3000

	26 
	24口非屏蔽配线架
	1. 规格：1U 机架式 24 口六类非屏蔽配线架，带标识条，配套理线环安装孔
2. 安装位置：标准机柜内固定，水平规整布线
3. 施工说明：网线端接卡接牢固，线序标准 T568B，端口分类标注编号，安装平整无松动
4. 其他：含配套固定螺丝，详见系统图
	个
	2

	23 
	理线架
	1. 规格：1U 金属机柜理线架，环形出线槽，配套机柜安装螺丝
2. 用途：机房跳线整理、收纳，减少线缆弯折损耗
3. 施工说明：与配线架一一对应安装，跳线分层梳理，布线整齐美观
4. 其他：配套机柜配套使用，详见机房布置图
	个
	2

	24
	单网口网络面板
	1. 规格：86 型单口六类网络面板，工程阻燃塑料，带防尘门
2. 安装位置：墙面底盒内嵌安装
3. 施工说明：面板与墙面贴合平整，缝隙均匀，模块端接牢固，标识清晰
4. 其他：配套六类模块使用，详见点位施工图
	个
	2

	25
	双网口网络面板
	1. 规格：86 型双口六类网络面板，工程阻燃塑料，双独立防尘门
2. 安装位置：办公点位墙面底盒内嵌安装
3. 施工说明：面板水平垂直，与墙面收口平整，两口线路分开标识区分
4. 其他：配套六类模块使用，详见点位施工图
	个
	18

	26
	四网口网络面板
	1. 规格：86 型四口六类网络面板，工程阻燃塑料，四分防尘端口
2. 适用场景：会议室多设备集中点位
3. 施工说明：底盒加固，面板平整无翘边，四路网线独立编号标记
4. 其他：配套六类模块使用，详见点位施工图
	个
	1

	27 
	6类非屏蔽网络模块
	1. 规格：六类非屏蔽 RJ45 信息模块，T568A/B 双端接，过千兆福禄克测试
2. 配套：适配单 / 双 / 四口面板
3. 施工说明：端接剥线长度标准，卡线到位不伤及铜芯，卡扣固定牢固
4. 其他：含端接辅料，满足办公千兆网络传输要求
	个
	41
	16.00 

	28
	网络跳线
	1. 规格：成品六类非屏蔽跳线，RJ45 水晶头压制，带保护卡扣
2. 长度：机房标准短跳线，用于配线架与交换机对接
3. 施工说明：按点位编号配对，走线经理线架规整，无挤压过度弯折
4. 其他：出厂全通断测试，含标签标识
	条
	41

	29
	网络跳线
	1. 规格：成品六类非屏蔽跳线，RJ45 水晶头压制，带保护卡扣
2. 长度：桌面终端点位跳线，电脑接入信息面板使用
3. 施工说明：每条点位配套 1 根，完工后统一编号标识
4. 其他：出厂全通断测试，耐磨环保外皮
	条
	42

	30 
	辅材
	1. 包含内容：PVC 线管、槽板、线卡、扎带、绝缘胶带、标识标签、固定卡扣、密封胶、水晶头、膨胀管螺丝等全套布线辅材
2. 施工说明：所有辅材一次性包干，满足全线布管布线、固定、标识需求，无额外增项
3. 其他：适配现场墙体、地面敷设条件，符合消防弱电施工要求
	项
	1

	31 
	布线安装
	1. 工作内容：全屋水平网线放线、桥架敷设、线管穿线、吊顶 / 墙面线路固定、线缆整理预留
2. 施工说明：强弱电分管分槽敷设，间距达标；线缆转弯预留缓冲，全程避免尖锐划伤，做好线路临时保护
3. 其他：含高空作业、过道公共区域施工，按弱电图纸点位全覆盖布线
	项
	1

	32 
	布管安装
	1. 工作内容：墙面 / 地面开槽、PVC 线管 / 金属槽板铺设、固定、封槽修补、底盒预埋加固
2. 施工说明：开槽顺直深浅统一，管线固定牢固，强弱电分管隔离，底盒水平垂直对齐
3. 其他：开槽后基层简单修补，不包含墙面大面积油漆修复
	项
	1

	33 
	测试、打线、标线
	1. 工作内容：全部点位模块打线、配线架端接、全线路千兆通断测试、点位编号标线标识
2. 施工说明：统一 T568B 线序，逐点测试通断、衰减；机房、墙面面板粘贴永久纸质标识，线路台账登记
3. 其他：出具简易线路测试记录，保障千兆稳定传输
	条
	42

	34
	旧线拆除
	1. 工作内容：原有老旧网线、旧面板、旧配线架、废弃线管拆除、现场废料清运
2. 施工说明：拆除时保护原有墙体、吊顶不破损，废料统一打包清运出场
3. 其他：含机房、办公区全部废弃弱电线路清理
	项
	1

	1.2.9
	施工区临时集水井（沉砂井）
	
	项
	1 

	1.3 
	产业工人职业训练专项经费
	
	项
	1 

	2 
	履约担保手续费
	
	项
	1 

	3 
	夜间施工增加费
	
	项
	1 

	4 
	赶工措施费
	
	项
	1 

	5 
	冬雨季施工费
	
	项
	1 

	6 
	已完成工程及设备保护费
	
	项
	1 

	7 
	地上地下设施及建筑物
的临时保护费
	
	项
	1 

	8 
	二次搬运费
	
	项
	1 

	9 
	脚手架费
	
	项
	1 

	9.1 
	脚手架
	搭设脚手架、斜道、上料平
台，铺设安全网，铺 (翻)脚
手板，转运、改制、维修维
护，拆除、堆放、整理，外
运、归库等
	项
	295 

	9.1.1
	铝合金平台式活动脚手
架 作业高度H(m) H≤6
内墙面装饰
	平台构件（含滚轮、支架、
操作平台板、爬梯、稳定杆
以及维护栏杆等）运输、组
装、拆卸与整理等。
	100m2
	2.95 

	9.2 
	脚手架
	搭设脚手架、斜道、上料平
台，铺设安全网，铺 (翻)脚
手板，转运、改制、维修维
护，拆除、堆放、整理，外
运、归库等
	项
	165 
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