附件1
深圳市水务科技发展有限公司测绘资质证书延续申请
主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请延续资质等级类别
	单位名称
	深圳市水务科技发展有限公司

	单位性质
	民营企业

	注册地址
	深圳市光明区马田街道合水口社区芳园路550号伯尼大厦101

	法定代表人
	曾庆彬

	资质等级类别
	乙级：工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程


专业技术人员

	测绘专业中级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	黄容
	女
	35
	

	2
	王念姝
	女
	37
	


	测绘专业初级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	黎志艺 
	男
	38
	

	2
	陈雪莹 
	男
	32
	

	3
	龚海能 
	男
	34
	


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。
	测绘相关专业技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业

	1
	杨宗国
	男
	45
	通信

	2
	苏腾飞
	男
	41
	计算机

	3
	冯桂森
	男
	53
	地理

	4
	陶韬
	男
	46
	计算机


三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	全站仪（不低于2秒级精度）
	瑞得全站仪RTS-822R6X
	1

	2
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	中海达D8VRII
	1

	3
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	中海达D8VRII
	1

	4
	水准仪（不低于S1级精度）
	瑞得水准仪RL32
	1

	5
	水准仪（不低于S1级精度）
	南方电子水准仪DL2003A
	1

	6
	地理信息处理软件
	南方数码
	1

	7
	地理信息系统平台软件
	易智瑞地理信息系统企业级平台V10.6
	1


四、测绘项目清单
	序号
	项目名称
	基本情况（低点、作业内容等）
	所属专业类别
	项目金额（万元）
	验收时间
	验收机构

	1
	牛牯斗水库溢洪道箱涵检测评估
	完成牛牯斗水库溢洪道箱涵检测评估
	工程测量
	4.1324
	2026/6/22
	深圳市宝安水务局

	2
	深圳市龙岗排水有限公司管道检测项目劳务（五）劳务合同
	工作具体内容: 完成深圳市龙岗排水有限公司管道检测项目相关工作中的劳务工人派谴和配合工作，内容如下: (1)市政排水管网检测:暂定项目工作量为274.6km。(2)支汊流测绘及结构安全检测:暂定项目工作量为2.38公里
	工程测量
	265.1739
	2026/4/9
	中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司深圳分公司

	3
	深圳市宝安排水有限公司2023-2024年暗渠化河道安全隐患检测评估项目
	乙方向甲方提供技术服务的具体内容、形式和要求
1.1项目概况:深圳市宝安排水有限公司2023-2024年暗渠化河道安全隐患检测评估项目，因需要向乙方采购相关技术服务
1.2工作内容:
行维护设施检测、安全评估、GIS数据录入，具体内容如下:
主要内容为过流能力检测、结构安全及耐久性检测、周边土体空洞隐患检测、运
1过流能力检测
(1)查清暗涵进出口是否存在残墙、坍塌、异物侵入、淤堵等影响过流的情况。
(2)查明暗涵的长、宽、高、横纵断面等尺寸信息，测量暗涵走向、埋深、顶板
高程、底板高程、地面高程、顶板厚度、覆土厚度等信息。
(3)检测暗涵淤积情况。
(4)糙率现状调查。
(5)查明暗涵内部排口位置、大小、材质等属性信息。对有水流的排口进行氨氮、
总磷等水质指标的快检。
2结构安全及耐久性检测
(1)结构表观检测:包括蜂窝、麻面、孔洞、露筋、剥蚀、掉角、脱落、冲蚀、裂
缝(包括裂缝的长度、宽度)、钙溶蚀、墙体垮塌、墙基掏空、灰缝脱落等砌体缺陷、植物根须穿入箱涵等缺陷。
(2)结构变形情况检测。
(3)混凝土强度检测。
(4)混凝土碳化深度检测。(5)钢筋锈蚀状况检测。
(6)钢筋保护层厚度和分布检测。
(7)砂浆强度检测。
(8)砂浆饱满度或松散区检测。
3周边土体空洞隐患检测
(9)渗漏及渗漏稳定检测，检测内容包括渗漏位置、渗漏量、浊度等。
周边土体空洞隐患检测包括暗涵周边土体 3m 范围内的隐伏空洞、脱空区、土体
松散区等安全隐患。
4 运行维护设施检测
(1)检查井的检测:内容包括井位及井间距测量、井盖与井座完好性检查、井壁完
好性检查、安全防护设施完好性检查、人工爬梯完好性检查等。
(2)出水口的检查:内容包括冲刷、护墙结构坍塌、异物堵塞等检查，并对存在异
常排水的出水口进行氨氮、总磷等水质指标的快检。
5暗渠化河道安全评估
要包括以下几部分评价内容:
利用检测资料，结合必要的水文水利分析计算，对暗渠化河道进行安全评估，主
(1)过流能力安全评估;
(2)结构安全及耐久性评估;
(3)周边土体空洞隐患评估;
(4)运行维护设施安全评估;
(5)暗渠化河道总体安全评估。
6.GIS数据录入
为了规范暗渠化河道安全隐患检测数据的质量评定工作，进一步提高检测数据的完整性，乙方应严格按照《深圳市地下管线数据建库标准》及《宝安排水设施GIS数据结构标准》(两者要求不一致时以《宝安排水设施GIS数据结构标准》要求为准)的要求完成相应成果表的填写工作，及完成所有视频、数据及最终成果的整理归档和录入工作。
	地理信息系统工程
	480
	2025/4/10
	深圳市水务规划设计院股份有限公司

	4
	梅林数据中心扩建项目拟建场地地下水井综合物探劳务分包合同
	乙方配合甲方完成梅林数据中心扩建项目拟建场地地下水井综合物探工作， 探测范围由甲方指定，探测工作量高密度电法295点、地震映像564炮·检点。 存在未发现的地下水井及其地下水井的位置; 2.1探测目的:通过综合物探方法探测梅林数据中心扩建项目探测区域是否 2.2完成野外数据采集工作; 2.3完成数据分析与处理，并形成探测报告。
	工程测量
	8.681
	2025/2/18
	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心

	5
	深圳市排水管理处深圳市存量排水管网内窥抽查及相关评价服务—排水管网内窥检测服务项目（2024年度）
	项目概况:甲方承接了深圳市排水管理处深圳市存量排水管网内窥抽查及相关评价服务，由于项目工期较紧，甲方设备及人员不足，现拟将项目部分技术服务工作由乙方完成。1.2工作内容:按甲方要求完成相关技术工作，对现状排水管道管径不小于600mm存量排水管网内窥检测抽查。(1)污水管网内窥检测25km;(2)雨水管网内窥检测 25km;(3)对存量排水管网检测的数据收集整理更新(5000km)。
	工程测量
	97.5
	2024/11/29
	深圳市水务规划设计院股份有限公司

	6
	深圳市龙岗区大芬水流域市政排水暗涵结构性安全隐患检测评估项目外委合同
	工作内容： 深圳市龙岗区大芬水流域市政排水暗涵结构性安全隐患检测评估工作，具体包括市政箱涵勘察;市政箱涵测量;雷达检测;光学表观检测(人工巡检);混凝土强度检测;混凝土碳化深度检测;钢筋锈蚀检测、钢筋直径、钢筋保护层厚度及钢筋分布检测及市政箱涵安全评估工作。
	工程测量
	24.4134
	2023/12/25
	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

	7
	深圳市排水管理处深圳市存量排水管网内窥抽查及相关评价服务—排水管网内窥检测服务项目（2023年度）
	1.2工作内容:按甲方要求完成相关技术工作，对现状排水管道管径不小于600mm存量排水管网内窥检测抽查。(1)污水管网内窥检测25km;(2)雨水管网内窥检测 25km;(3)对存量排水管网检测的数据收集整理更新(5000km)。以及甲方要求与项目相关的工作等。
	工程测量
	97.55
	 2023/9/21
	深圳市水务规划设计院股份有限公司

	8
	深汕合作区地下应急水源（试点）工程勘察服务（小漠标段）地下富水区探测技术咨询
	1.技术咨询内容:采用三极电测深及高密度电法探测方法，查明水库附近富水区域的位置和断层破碎带的走向。 2.技术要求:乙方提交的工作成果应符合国家和有关部门关于该类项目编制内容和深度规定，并结合项目的具体情况编制，工作成果的内容应通过甲方及业主的评审。
	工程测量
	6
	2023/5/26
	深圳市水务规划设计院股份有限公司

	9
	盐田区南山隧洞安全鉴定评估项目现场安全检测服务项目合同
	劳务分包范围及内容:盐田区南山隧洞安全鉴定评估项目现场安全检测，出具安全评价报告。以及完成甲方要求关于本项目的其他工作。因劳务分包方施工安全、质量、进度等达不到合同要求，工程承包方有权根据劳务分包方完成工作的情况，对分包范围内的项目、数量及劳务内容进行调整，并相应调整劳务报酬总价，劳务分包方无权因此提出其它额外补偿。
	工程测量
	12.5
	2023/5/24
	深圳市水务规划设计院股份有限公司

	10
	深圳市龙岗区水径水德行暗涵检测评估技术服务采购合同
	(1)洞室测量 查明暗涵平面位置、基本尺寸(长、宽、高)、结构尺寸、暗渠(涵)底高程等情况， (2)过流能力检测 1暗涵进出口是否存在残墙、坍塌、异物侵入、淤堵等影响过流的情况。 查明暗涵的长、宽、高、横纵断面等尺寸信息。 (3)结构安全及耐久性检测 1结构表观检测，包括蜂窝、麻面、孔洞、露筋等施工期原有缺陷;剥蚀、掉角、脱落、冲蚀、裂缝(包括裂缝的长度、宽度)、钙溶蚀、墙体垮塌、墙基掏空、灰缝脱落等砌体缺陷、植物根须穿入箱涵等运行期形成的缺陷。(4)运行维护设施检测 1检查井的检测，内容包括井位及井间距测量、井盖与井座完好性检查、井壁完 好性检查、安全防护设施完好性检查、人工爬梯完好性检查等。 出水口的检查，内容包括冲刷、护墙结构坍塌、异物堵塞等检查。 (5)排水暗涵安全评估 暗涵安全评估分为暗涵总体安全评估及运行维护设施安全评估
	工程测量
	36.912
	2022/12/10
	深圳市水务规划设计院股份有限公司

	11
	普宁市污水处理厂一期管网检测服务项目劳务分包合同
	对普宁市区中信桥东西箱涵至普宁市污水处理厂主管道包括流沙新河截污干管、斗文桥侧流沙新河支流截污干管、流沙中河截污干管六斗铺一中河汇流口段共计9.3公里管网进行检测，检测成果包括结构性缺陷(变形、起伏、脱节、支管暗接、异物穿入、渗漏)，功能性缺陷(沉积、障碍物、残墙坝根、树根)等，依据检测数据形成相应成果报告。
	工程测量
	120.9
	2022/11/24
	广州铭源检测技术有限公司

	12
	深圳市存量排水管网内窥抽查及相关评价服务一排水管道清淤服务项目
	按甲方要求完成相关技术工作，(1)排水管道清淤15km;(2)排水箱涵清淤7560m。含清淤、运输及处理处置等。具体量以现场实际的量为准。
	工程测量
	96.294
	2022/6/25
	深圳市水务规划设计院股份有限公司

	13
	深圳市供水网络盐田支线工程隧洞衬砌内部质量检测合同
	1.1工作具体内容 1.1.1检测隧洞不规则岩面与一次支护之间、一次支护与二次衬砌之间是否存在 脱空现象; 1.1.2检测隧洞围岩缺陷情况(2m范围内)，包括施工时可能残存的松动圈岩体: 1.1.3二次衬砌厚度是否符合设计要求: 1.1.4钢拱架和钢筋的分布是否符合设计要求; 1.1.5拱顶回填灌浆质量; 1.1.6评估碧岭隧洞K75+300两端各50m 范围内隧洞是否需要进行回填灌浆。 
	工程测量
	23.2849
	2022/6/24
	深圳市水务工程检测有限公司


五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况

（填符合或不符合）

	  一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	符合

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	符合

	
	配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	符合

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	符合

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	符合

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	符合

	
	7.配置红黑电源。
	符合

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	--

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合


