
附件1
深圳市新通物探工程有限公司测绘资质证书延续申请
主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请延续资质等级类别
	单位名称
	深圳市新通物探工程有限公司

	单位性质
	民营企业

	注册地址
	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路65号德美工业中心A2栋5层501-512（中佳创意园）

	法定代表人
	冷冬灵

	资质等级类别
	乙级：工程测量、地理信息系统工程、界线与不动产测绘


二、专业技术人员
	测绘专业高级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	李美铁
	男
	43
	

	测绘专业中级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	冷冬灵
	男
	61
	注册测绘师

	2
	刘建福
	男
	48
	

	测绘专业初级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	李溢鹏
	男
	33
	

	2
	黄永强
	男
	35
	

	3
	何鸿荣
	男
	28
	

	4
	李弯
	女
	29
	

	5
	罗敏
	男
	27
	


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。
	测绘相关专业技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业

	1
	唐中龙
	男
	38
	建筑工程技术

	2
	夏今龙
	男
	38
	测绘工程


三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GPS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华测I89
	1

	2
	GPS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华测I90
	1

	3
	全站仪（不低于2秒级）
	索佳iM-52
	1

	4
	水准仪（不低于S1级精度）
	海克斯康ZDL700
	1

	5
	地下管线探测仪
	雷迪RD8100
	1

	6
	地理信息处理软件
	元测V1.0
	1

	7
	地理信息系统平台软件
	中海达Hi-Map
	1


四、测绘业绩
	序号
	项目名称
	基本情况（项目地点、作业内容等）
	验收时间
	所属专业类别
	测绘金额(万元）
	验收机构

	1
	光明水厂原水阀门井壁漏水周边钻孔监测
	项目位于深圳市光明区，本次作业在地面布置沉降监测点，监测地面沉降情况，监测点布设：（1）在周边地表及挡墙布设沉降监测点，共计 12 个；（2）在塌陷影像区域内布设地下水位监测点，共3个。
	2025.6.19
	工程测量
	5.67
	深圳市深水光明水务有限公司

	2
	坪山云巴（胶轮有轨电车）1号线一期项目规划竣工测量
	本项目位于坪山区坪山街道六和社区中心公园北侧，本次作业主要包括建(构)筑物竣工测量。完成房屋建筑面积测量27478.72平方米。
	2022.12.12
	界线与不动产测绘
	18.90
	深圳市规划和自然资源调查测绘中心

	3
	油松路（布龙路至东环二路）改造工程与长湖东路（油松路-武馆路）工程排水竣工测绘
	本项目测区位于深圳市龙华区油松街道、观澜街道，是对已竣工的排水管线，测定平面坐标、节点高程、管底埋深、管径、管材及流向等，并按相关规范录入GIS系统。本次完成排水管线竣工测绘6km，行道树木测绘38棵。
	2025.9.05
	工程测量、地理信息工程
	1.71
	深圳市中润建设工程有限公司

	4
	华屹瑞府规划核实测量
	该项目位于江西省龙南市石人片区SR02-F07地块，工作内容:根据甲方提供的房屋建筑竣工成果和规划许可证规定内容进行核实测量。共完成测量面积219272.81平方米。
	2024.6.29
	界线与不动产测绘
	17.54
	龙南市自然资源局

	5
	广深高速公路2025年深圳段机电管线探测
	项目位于广深新桥至福田段收费站及沿线，工作内容为地下管线探测，本次共完成地下管线探测120km。
	2026.8.28
	工程测量
	60.20
	广深珠高速公路有限公司

	6
	航城街道狮子山山洪截滞工程测绘
	本项目位于深圳市宝安区航城街道，工作内容为在测区内进行1：500地形测量，共完成1：500地形测量1.171平方公里。
	2024.6.24
	工程测量
	6.91
	广东润盛建设工程有限公司

	7
	龙南文隆房地产开发有限公司华海紫宸项目(E2地块)
	该项目位于龙南市东湖新区E2地块，工作内容:根据甲方提供的房屋建筑竣工成果和规划许可证规定内容进行核实测量。共完成测量面积36700.4平方米。
	2024.1.30
	界线与不动产测绘
	3.65
	龙南市自然资源局

	8
	万达广场·泰达城5号地块(龙师附小龙翔校区)项目
	该项目位于江西省龙南市，工作内容:根据甲方提供的房屋建筑竣工成果和规划许可证规定内容进行核实测量。共完成测量面积64693.54平方米。
	2024.1.29
	界线与不动产测绘
	4.49
	龙南市自然资源局


五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况

（填符合或不符合）

	一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	/

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	/

	
	配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	/

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	/

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	/

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	/

	
	7.配置红黑电源。
	/

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	/

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合



