食堂货梯更换项目采购需求
（自行采购）

项目背景：我局食堂一台货梯因长期载运杂物老化严重，故障率高，严重影响饭堂正常工作。经维保公司检测部门确认，该梯由于长期搬运饭堂杂物，厅门、轿门、井道、曳引机腐蚀老化严重已无维修价值，需更换优质食堂货梯一台（包含旧设备拆卸，新设备购置及安装、土建）。具体参数为：层站：2层2站2门，载重量：200kg，速度：0.4m/s，轿厢材质：304发纹不锈钢、1.5 mm厚度，轿厢内净尺寸：宽1000mm深850mm高1000mm，井道净尺寸：宽1550mm深1300mm，门洞口尺寸：宽1300mm高1200mm，开门方式：手动上下中分门。
一、货物清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	财政预算限额（元）

	1
	食堂货梯
	1
	台
	拒绝进口
	15万


注：备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标供应商选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标供应商选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 
二、技术需求
1、采购货物配置功能要求，各设备的主要技术参数、性能规格，所有设备均不得指定品牌及生产厂家，所提技术参数不可具有偏向性。
2、产品质量和安装调试检验标准。
3、报价要求（明确分项报价要求）。
4、随货物必须配备的技术文件清单。
5、货物的主要的功能要求、质量标准、材质、技术参数等。
6、投标人必须签署《政府采购投标及履约承诺函》，否则按作废标处理。
三、供应商资格要求
1、具有独立法人资格；
2、本项目不接受联合体投标，不允许分包（不接受投标人选用进口产品参与投标）。
四、评标定标方法
采用最低价法。
五、商务需求
（一）交货/完工期：合同签订后 90 天（日历日）内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。
交货地点：深圳市龙岗区中心城行政路2号建设大厦食堂楼。
（二）报价要求：
1.本项目预算金额：人民币  150000  元，响应报价超过预算金额的视为无效响应。
2.响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。
[bookmark: _GoBack]（三）付款方式：付款分三期支付，首期款：双方签订合同之日起30天内，中标供应商提交付款申请，采购人根据财政部门当年资金安排支付首期款给中标供应商，占合同总价款30%。进度款：中标供应商收到货款后需立即安排生产确定供货安装日期，待采购人收到货物并验收后30天内，采购人根据财政部门当年资金安排支付进度款给中标供应商，占合同总价款40%。末期款：中标供应商完成本合同规定的所有工作内容（完成安装经技术监督局验收合格，采购人、中标供应商双方签署验收报告）并通过采购人最终成果验收归档后30天内，中标供应商提交付款申请，采购人根据财政部门当年资金安排支付尾款给中标供应商，占合同总价款30%。
（四）履约担保金：无
（五）货物运输及包装方式要求：合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。
（六）安装、调试及验收方式：
1.中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。
2.由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
3.验收要求：货物必须满足以下条件后方可被用户方接受：（1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。（5）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经技术监督局验收合格后，双方再共同签署验收报告。
（七）售后服务要求：
1.质量保证期为 3 年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后24小时内应赶到现场提供免费服务。
2.中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。 
3.在保质期满以后，中标供应商为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。
（八）备件备品要求：
1.在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。
2.保质期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。
（九）违约责任：合同内容制定。
（十）其他：无
