附件1
中地华建工程勘察设计有限公司测绘资质证书延续申请
主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请延续资质等级类别
	单位名称
	中地华建工程勘察设计有限公司

	单位性质
	民营企业

	注册地址
	深圳市龙岗区吉华街道三联社区龙景三区二巷10-11号10号102

	法定代表人
	王恩亮

	资质等级类别
	乙级：工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程


专业技术人员

	测绘专业高级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	王煜昭
	男
	56
	


	测绘专业中级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	余伟
	男
	37
	

	2
	刘学
	男
	37
	


	测绘专业初级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	关建雷
	男
	31
	

	2
	王恩亮
	男
	30
	


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。
	测绘相关专业技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业

	1
	周义松
	男
	27
	建筑工程管理

	2
	陈广源
	男
	24
	建筑工程技术

	3
	涂鸿展
	男
	30
	建筑工程技术


三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	X5
	1

	2
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	X12
	1

	3
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	T5PR0
	2

	4
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	I70
	1

	5
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	T5Pro
	1

	6
	全站仪（不低于2秒级精度）
	IX1001
	2

	7
	全站仪（不低于2秒级精度）
	IM-52
	1

	8
	水准仪（不低于S1级精度）
	CL07
	1

	9
	水准仪（不低于S1级精度）
	SDL1X
	1

	10
	地下管线探测仪
	RD8100PXL/T10
	1

	11
	地理信息处理软件
	Hi-Q Tools
	1

	12
	地理信息系统平台软件
	中海达移动GIS开发平台
	1


四、测绘项目清单
	序号
	项目名称
	基本情况（低点、作业内容等）
	所属专业类别
	项目金额（万元）
	验收时间
	验收机构

	1
	汕尾市城区红草镇埔边北片区道路综合整治项目工程测绘服务
	工程地址：汕尾市城区红草镇埔边北片区 
工程内容：本工程内容主要对红草镇埔边北片区开展道路综合整治，包括道路硬底化、增设路灯、交通指示牌、护栏等。预算造价约210万元;根据国家和地方现行相关法律、法规、政策及相关标准、规范规程的要求，完成测量服务工作，出具相关服务成果，并主动做好后期的跟进工作。
专业类型工作量：地形测绘含平面控制GPS E级点6个点、高程控制四等水准路线1.6公里、1:500数字化地形图4幅
	工程测量
	1.4063
	2026-01-07
	汕尾市城区红草镇人民政府

	2
	凤山街道香洲社区居家养老服务中心测量服务
	工程地址：汕尾市城区凤山街道香洲社区 
工程内容：本项目建设用地位于汕尾市城区凤山街道香洲社区，红海大道与香洲路交汇处，愉憬湾小区内。本次拟改造内部公共服务设施区域，架空层及二层空间，场地现状为毛坯，总面积约395平方米，其中架空层140平方米、二层255平方米。涉及室内装饰、电气照明、给排水、空调设施及家具采购、广告宣传。
专业类型工程量：平面测绘1148.58平方米。
	工程测量
	0.4297
	2025-12-11
	汕尾市城区凤山街道办事处

	3
	2023年度石井街道城市道路沿线提升工程（勘察测量）
	第一条测绘范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等）对位于深圳市坪山区石井街道办辖区的2023年度石井街道城市道路沿线提升工程勘察测量项目进行相关测量任务
第二条：测绘内容:1、道路两边水泥地块测量；2、树木定位及清点；3、房屋高程点测量。
已完成工作量：GPS（E)级控制点5个、建筑立面测量2771.47㎡、建筑立面房角点定位4件、地块范围测点合计592点、井盖测点304点、房屋内地面高程测点115点、树木定位及清点112颗。
	工程测量
	6.3500
	2025-10-22
	深圳市坪山区石井街道办事处

	4
	坪山区石井街道“瓶改管”完善工程
	1.测区地点和范围：坪山区石井街道 
2.测绘内容： 燃气入户平面测量及地下管线探测
3、测绘工作量：燃气入户建筑物平面测量（入户数4667户、平面测量343087.63㎡）、地下管线探测和管线测量工作量15.3平方公里
	工程测量
	47.0912
	2025-08-21
	深圳市坪山区石井街道办事处

	5
	樟木头镇基盛塑胶原料新建项目
	对位于樟木头镇金河工业区的樟木头镇基盛塑胶原料新建项目进行多测合一（工程测量、规划核实测量、不动产测绘工作等），该项目规划总用地面积19461平方米,总建筑面积74657.56平方米，共3幢建筑物。
 测绘内容（包括测绘项目和工作量等）:
1.工程测量：地形测绘面积约39822平方米(按规划要求测图范围位用地红线外扩30米）。建筑物放线共3栋建筑物
2. 规划核实测量，建筑面积74657.56平方米:
3.不动产测量，建筑面积74657.56平方米;
	界线与不动产测绘
	20.2000
	2025-05-28
	东莞市基盛商贸有限公司

	6
	樟商大厦建设项目多测合一
	对位于东莞市樟木头镇柏地社区的樟商大厦建设项目 1号办公楼进行多测合一测绘（建筑物放线测量、规划核实初测、不动产测绘工作等），该项目规划总用地面积1093.00平方米，此次建筑面积1917.46平方米
	界线与不动产测绘
	3.7000
	2025-04-20
	东莞市樟商物业发展有限公司

	7
	永林电子增资扩产项目多测合一
	项目位于樟木头镇金河社区
工作内容如下
1. 工程测量：现状地形测量、建筑物放线测量，用地面积14427.82平方米、共4栋建筑物；
2. 规划核实测量，建筑面积58447.76平方米;
3.不动产测量，建筑面积58447.76平方米；
4.人防工程测量，人防建筑面积1785平方米
	界线与不动产测绘
	20.2986
	2024-03-12
	永林电子股份有限公司

	8
	樟木头镇嘉卓智谷产业园多测合一
	1、项目位于樟木头镇裕丰社区的樟木头镇嘉卓智谷产业园
2、作业内容：
（1）建筑物放线测量，共3栋建筑物:
（2） 规划核实测量，建筑面积69576.53平方米；
（3）不动产测量，建筑面积69576.53平方米。
	界线与不动产测绘
	17.0000
	2024-02-04
	东莞嘉卓成化工科技有限公司

	9
	临时性建筑工程和限额以下小型工程管理年度服务项目
	项目地点：广州市南沙区榄核镇
作业内容如下：
1、配合参与我镇建房小组开展农村自建房报建申请的相关工作。
（1）农村自建房报建申请的咨询、解答、资料收集及初审；
（2）对提出申请的自建房进行现场勘测和信息录入：
（3）申请资料的送审、流转及归档：
（4）对农村自建房建设的全过程进行常规化巡查，包括：①房屋是否按图、按位置施工。②施工过程是否符合安全、文明要求。③对建房整过程的巡查情况作整理上报相关部门并记录在案。
2、配合参与我镇辖区范围内的临时性建筑工程和限额以下小型工程（非农村自建房）的管理。
（1）广州市临时性建筑和限额以下小型工程开工建设备案申请的资料收集及审核。（2）对临时性建筑和限额以下小型工程进行现场勘测和信息录入。（3）开工建设备案申请的资料的送审与流转。（4）对临时性建筑和限额以下小型工程全过程进行常规化巡查，包括：①房屋是否按图、按位置施工。②施工过程是否符合安全、文明要求。③对建房整过程的巡查情况作整理上报相关部门并记录在案。
3、配合完成农占耕建房摸排工作、危房巡查及督修以及其他突发下达的农村信息收集工作。
	地理信息系统工程
	87.6600
	2021-12-09
	广州市南沙区榄核镇人民政府


五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况

（填符合或不符合）

	  一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	--

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	--

	
	配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	--

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	--

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	--

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	--

	
	7.配置红黑电源。
	--

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	--

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合


