附件1
深圳市华地岩土工程有限公司测绘资质证书延续申请
主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请延续资质等级类别
	单位名称
	深圳市华地岩土工程有限公司

	单位性质
	民营企业

	注册地址
	深圳市龙华区民治街道民治社区3006

	法定代表人
	王学海

	资质等级类别
	乙级：工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程


专业技术人员

	测绘专业高级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	王学海
	男
	57
	


	测绘专业中级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	蒋小娟
	女
	34
	


	测绘专业初级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	蔡海文
	男
	32
	

	2
	闫亚朋
	男
	51
	

	3
	曾宇
	男
	29
	

	4
	刘俊超
	男
	45
	


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。
	测绘相关专业技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业

	1
	戴武林
	男
	37
	岩土工程

	2
	王海号
	男
	39
	岩土工程

	3
	龙金志
	男
	36
	岩土工程


三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	中海达TS5 Pro
	1

	2
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	中海达V5
	1

	3
	全站仪（不低于2秒级精度）
	南方NS10
	1

	4
	水准仪（不低于S1级精度）
	天宝DINI 03
	1

	5
	地理信息处理软件
	CASS10.0
	2


四、测绘项目清单
	序号
	项目名称
	基本情况（低点、作业内容等）
	所属专业类别
	项目金额（万元）
	验收时间
	验收机构

	1
	电子雾化器产业园
	项目位于深圳市光明区马田街道和凤凰街道交界处(宗地号:A612-1321)电子雾化器产业园竣工测绘项目。主要工作为 1、编制、报审竣工测绘方案。 2、依据甲方提供的项目规划报建备案图纸和对应的电子版设计图及按规划验收要求，实地对项目现状进行房屋建筑面积竣工测绘、现状地形图测绘、绿化测绘、车位测绘、人防测绘。 3、依据规划验收要求和现场作业成果完成《深圳市房屋建筑面积测绘报告》(竣工测绘)、《深圳市人防工程竣工测量报告》(竣工测绘)、建设工程竣工测量报告(含绿化覆盖率计算表、绿化分布图、车位测量统计表、车位分布图、公共空间点位测量)、《建筑技术经济指标测算报告》等满足规划验收所需要的全部竣工测绘成果报告资料。 4、负责完成上述测绘成果报告并提交深圳市规划和自然资源调查测绘中心审核，直至最终取得《深圳市工程建设项目测绘成果审核意见书》。 5、测绘过程中为甲方、设计单位、施工单位提供相关技术咨询服务。 完成工作内容有：完成房屋面积测量共100015.13平方米。
	界线与不动产测绘
	27.20 
	2025-6-13
	深圳市规划和自然资源调查测绘中心

	2
	13号线二期（北延）绿化恢复项目
	项目位于深圳市光明区，起于红坳公园站，止于李松萌站。线路全长约19.23km，设站11座，车辆段1座。 主要工作为：1，查明地下管线和设施等埋藏物，为工程设计及施工开挖等工作提供条件。要求标明与本工程衔接的所有管线接口的标高、管径、坐标位置及管井的标高、坐标位置等内容。2，地形测量。要求标明测量范围内树木的坐标、胸径;构筑物的坐标、标高等。3，施工控制点测量。 完成工作内容有：1，完成E级GNNS控制测量18个点。2，完成1：500地形图测量1.50平方公里。3，完成树木调查和测量1757棵。4，完成地下管线探测57.192公里
	工程测量
	48.48 
	2025-5-31
	深圳市光明区城市管理和综合执法局

	3
	龙胜老政府宿舍后挡墙变形监测
	项目位于深圳市龙华区。主要工作为挡墙变形监测工程工作并出具报告。完成工作内容有：①周边建筑物沉降监测319(点.次)。②挡墙墙顶沉降监测224(点.次)。③挡墙墙顶水平位移监测224(点.次)。
	工程测量
	6.95 
	2025-3-31
	深圳市龙华区大浪街道办事处

	4
	艾维普斯大厦
	项目位于深圳市光明新区光源二路以西(宗地号:A646-0063)艾维普思大厦竣工测绘项目。主要工作为 1、编制、报审竣工测绘方案。 2、依据甲方提供的项目规划报建备案图纸和对应的电子版设计图及按规划验收要求，实地对项目现状进行房屋建筑面积竣工测绘、现状地形图测绘、绿化测绘、车位测绘、人防测绘。 3、依据规划验收要求和现场作业成果完成深圳市房屋建筑面积测绘报告(竣工测绘)、《深圳市人防工程竣工测量报告》(竣工测绘)、建设工程竣工测量报告(含绿化覆盖率计算表、绿化分布图、车位测量统计表、车位分布图、公共空间点位测量)、建筑技术经济指标测算报告等满足规划验收需要的竣工测绘成果报告。 4、负责完成上述测绘成果并提交深圳市规划和自然资源调查测绘中心审核，直至最终取得《深圳市工程建设项目测绘成果审核意见书》。 5、测绘过程中为甲方、设计单位、施工单位提供相关技术咨询服务。 完成工作内容有：完成房屋面积测量共54693.92平方米。
	界线与不动产测绘
	18.20 
	2024-1-12
	深圳市规划和自然资源调查测绘中心

	5
	宏天智科技厂区厂房
	项目位于深圳市龙华区观澜街道的宏天智科技厂区(宗地号:A931-0068)竣工测绘项目，主要工作为 1、依据现行测绘规范，进行实地测绘，出具《房屋建筑面积测绘报告》、《深圳市建筑技术经济指标测算报告》及《竣工测量报告》。 2、配合甲方完成竣工测绘成果审核流程、完成竣工测绘报告修改和竣工测绘报告的成果审核，直至配合甲方取得合格的竣工测绘报告及《测绘成果审核意见书》。 完成工作内容有：完成房屋面积测量共28416.93平方米。
	界线与不动产测绘
	6.27 
	2023-4-6
	深圳市规划和自然资源调查测绘中心


五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况

（填符合或不符合）

	  一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	--

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	--

	
	配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	--

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	--

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	--

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	--

	
	7.配置红黑电源。
	--

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	--

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合


