附件1
深圳市卓立勘测工程有限公司测绘资质证书延续申请
主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请延续资质等级类别
	单位名称
	深圳市卓立勘测工程有限公司

	单位性质
	民营企业

	注册地址
	深圳市龙华区龙华街道油松社区东环二路万亨达大厦402

	法定代表人
	刘立兵

	资质等级类别
	测绘乙级：工程测量、界限与不动产测绘、地理信息系统工程


专业技术人员

	测绘专业中级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	刘立兵
	男
	49
	

	2
	杨涛
	男
	35
	

	3
	丁小庆
	男
	48
	


	测绘专业初级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	肖越峰
	男
	33
	

	2
	叶明东
	男
	33
	

	3
	龚林军
	男
	27
	

	4
	节东梅
	女
	37
	


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。
	测绘相关专业技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业

	1
	周伟
	男
	30
	建筑工程技术


三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	星云北斗
	1

	2
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	星越北斗
	1

	3
	全站仪（不低于2秒级精度）
	NETO5AXII
	2

	4
	全站仪（不低于2秒级精度）
	TCRA1201 R300
	1

	5
	地理信息系统平台
	南方Class9.1
	5


四、测绘项目清单
	序号
	项目名称
	基本情况（低点、作业内容等）
	所属专业类别
	项目金额（万元）
	验收时间
	验收机构

	1
	东海岛产业配套留用地D区（宝钢东北角）吹填造地

工程竣工测量
	项目位于广东省湛江市麻章区，

主要工作对东海岛产业配套留用地D区（宝钢东北角）吹填造地工程的竣工围堰进行测量地形图工作。完成工作内容有：1.对已竣工的围堰进行长宽高测量，长度约5.4公里
	工程测量
	4.962891
	2022.06.03
	湛江开发区城市发展有限公司

	2
	宝安区福海街道稔田村城市更新单元项目测绘服务
	项目位于宝安区福海街道稔田社区稔田村，主要工作对稔田村城市更新单元详测，完成工作内容有：1.开展房屋面积测量、投影面积测量、对房屋进行定位测量、分户测量（如需）：2.对构筑物（面状、点、线)、建筑物附属（面状、点、线）等物进行定位测量：3.对地块范围进行1：500地形图修补测：4.无人机航拍取证存档（图片/动态视频，该项服务内容根据乙方向相关部门申请航拍批复结果确定是否开展，批复通过则开展航拍工作，不通过则无需开展该项工作，但乙方须提供申请不通过的书面证明材料）等。5.按照甲方的要求及相关规范要求编制测绘报告（区分物业现状用途，标注底层商业面积、测量围墙院子等面积及倒塌房屋地基、标明门牌号等）
	工程测量
	65
	2022.4-22
	深圳市稔田股份合作公司

	3
	东莞大族科技城一期测绘
	项目位于东莞市大岭山镇，主要工作为对东莞市大岭山镇莞长路487号大族科技城测量，完成工作

内容有：1.完成控制点布设36个、2.完成1 :500 地形图测绘共0.32平方公里、3.完成房屋面积测量共86000平方米。
	界限与不动产测绘
	70
	2024.9.27
	深圳市信通商业管理有限公司

	4
	宝安中心区排涝工程（设计勘测一体化）项目
	项目位于广东省深圳市宝安区,主要工作为对宝安中心区排涝工程，完成工作

内容有：1.E级GPS控制测量2.四等水准测量3.绿化迁移测量
	界限与不动产测绘
	58.915
	2025.3.31
	中冶武勘工程技术有限公司

	5
	新桥街道岗仔永利达边坡等3处边坡治理工程
	项目位于深圳市宝安区新桥，主要工作为对新桥街道岗仔永利达边坡等3处边坡治理工程中的监测点布置图，完成工作

内容有：1.边坡基准点测量（复测）2.边坡水平位移监测3.边坡竖向位移监测
	工程测量
	41.301
	2026.4.16
	深圳市宝安区新桥街道办事处


五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况

（填符合或不符合）

	  一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	符合

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	符合

	
	配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	符合

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	符合

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	符合

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	符合

	
	7.配置红黑电源。
	符合

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	--

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合


