附件1
深圳市华信测绘科技有限公司测绘资质证书延续申请
主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请延续资质等级类别
	单位名称
	深圳市华信测绘科技有限公司

	单位性质
	民营企业

	注册地址
	深圳市龙岗区龙城街道盛平社区长兴北路6号博深大厦616

	法定代表人
	陈小华

	资质等级类别
	乙级：工程测量、界线与不动产测绘


专业技术人员

	测绘专业中级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	邓建安
	女
	47
	

	2
	张建
	男
	40
	


	测绘专业初级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	陈磊
	男
	37
	

	2
	郭坚
	男
	31
	

	3
	罗晶
	女
	37
	


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。
	测绘相关专业技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业

	1
	黄婉慈
	女
	24
	建设工程管理

	2
	卢军林
	男
	50
	农村建筑


三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	银河1
	1

	2
	全站仪（不低于2秒级精度）
	南方测绘NTS-332R10M
	1

	3
	水准仪（不低于S1级精度）
	南方水准仪DSZ2
	1

	4
	水准仪（不低于S1级精度）
	欧波 DS32
	1


四、测绘项目清单
	序号
	项目名称
	基本情况（低点、作业内容等）
	所属专业类别
	项目金额

（万元）
	验收时间
	验收机构

	1
	西坑粮食储备库项目竣工测绘
	该项目位于深圳市龙岗区园山街道西坑社区，主要工作为对西坑粮食储备库项目范围内建（构）筑物开展竣工测量、房屋建筑面积测绘、建筑技术经济指标核算、人防工程竣工测量、绿化率测绘、停车位测绘，并出具全套测绘成果报告。完成工作内容有：①布设GPS平面控制点3个；②完成1:500地形图测绘；③完成建筑物平面位置、高程、房角点及特征点检测；④完成房屋建筑面积测量共38728.46平方米；⑤完成人防工程竣工测量；⑥完成绿化率测绘、停车位测绘；⑦开展规划面积指标计算。
	工程测量
	12.9
	2026.7.6
	深圳市规划和自然资源调查测绘中心

	2
	胜邦科创园1栋、2栋竣工面积测绘、人防工程测绘及技术咨询服务
	该项目位于深圳市光明区玉塘街道，主要工作为对胜邦科创园项目范围内建（构）筑物开展竣工测量、房屋建筑面积测绘、建筑技术经济指标核算、人防竣工测量、绿化率测绘、停车位测绘，并出具全套测绘成果报告。完成工作内容有：①布设GPS平面控制点；②完成1:1000地形图测绘；③完成建筑物平面位置、高程、房角点检测；④完成房屋建筑面积测量共83190.00平方米；⑤完成人防工程竣工测量；⑥完成绿化率测绘、停车位测绘；⑦编制建筑技术经济指标分栋分类汇总表及测算报告
	界线与不动产测绘
	19.22
	2026.3.8
	深圳市规划和自然资源调查测绘中心

	3
	信德学校改扩建工程
	该项目位于深圳市龙岗区平湖街道，主要工作为对信德学校改扩建工程项目范围内建（构）筑物开展施工图面积测算、竣工测量、房屋建筑面积测绘、人防工程竣工测量，并出具全套测绘成果报告。完成工作内容有：①布设GPS平面控制点3个；②完成1:1000地形图测绘；③完成建筑物平面位置、高程、房角点检测；④完成房屋建筑面积测量共18504平方米；⑤完成人防工程面积计算、人防出入口角点检测
	工程测量
	10
	2024.7.12
	深圳市规划和自然资源调查测绘中心

	4
	平湖街道园岭九年一贯制学校新建工程（一期）
	该项目位于深圳市龙岗区平湖街道，主要工作为对平湖街道园岭九年一贯制学校新建工程（一期）项目范围内建（构）筑物开展竣工查丈、房屋建筑面积测绘、建筑技术经济指标核算及人防工程竣工测量并出具全套测绘成果报告。完成工作内容有：①布设GPS平面控制点3个；②完成1:1000地形图测绘；③完成建筑物平面位置、高程、房角点检测；④完成房屋建筑面积测量共26870平方米；⑤完成人防工程面积计算、人防出入口角点检测；⑥编制建筑技术经济指标分栋分类汇总表及测算报告。
	界线与不动产测绘
	8.9
	2024.7.9
	深圳市规划和自然资源调查测绘中心

	5
	领峰杰筑竣工测绘及技术咨询服务
	该项目位于深圳市龙岗区碧园路，主要工作为对领峰杰筑项目范围内建（构）筑物进行竣工测绘、房屋面积测算、经济指标核算、人防竣工测量并出具全套竣工测绘成果报告，完成工作内容有：①完成平面及高程控制点布设若干个；②完成建设工程竣工测量；③完成项目房屋建筑面积测绘；④完成建筑技术经济指标分栋分类汇总及指标测算；⑤完成人防工程竣工测量
	界线与不动产测绘
	13.24
	2024.2.29
	深圳市规划和自然资源调查测绘中心


五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况

（填符合或不符合）

	  一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	--

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	--

	
	配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	--

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	--

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	--

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	--

	
	7.配置红黑电源。
	--

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	--

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合


