附件1
深圳市中鸿勘测技术有限公司测绘资质证书延续申请
主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请延续资质等级类别
	单位名称
	深圳市中鸿勘测技术有限公司

	单位性质
	民营企业

	注册地址
	深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李六路12号中海信创新产业城14栋A座1102-02

	法定代表人
	王磊

	资质等级类别
	乙级：摄影测量与遥感；工程测量；海洋测绘；界线与不动产测绘；地理信息系统工程。


专业技术人员

	测绘专业中级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	王道轩
	男
	44
	

	2
	易玲敏
	女
	44
	


	测绘专业初级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	刘思遥
	男
	29
	

	2
	周祖华
	男
	40
	

	3
	赵尧靠
	男
	30
	

	4
	龙赞
	男
	31
	


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。
	测绘相关专业技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业

	1
	郑嘉蓉
	女
	24
	测绘工程

	2
	陈达林
	男
	31
	建筑


三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	云帆
	1

	2
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	云帆
	1

	3
	全站仪（不低于2秒级精度）
	索佳IX10001
	1

	4
	水准仪（不低于S1级精度）
	徕卡电子水准仪DNA03
	1

	5
	测深仪
	RISEN-SFCC
	1

	6
	摄影测量系统
	SouthUAV
	2

	7
	地理信息处理软件
	中海达Hi-Q tools
	5

	8
	地理信息系统平台软件
	中海达Hi-Map
	5


四、测绘项目清单
	序号
	项目名称
	基本情况（低点、作业内容等）
	所属专业类别
	项目金额（万元）
	验收时间
	验收机构

	1
	尖岗山大道（公园路-广盛路）慢行贯通工程勘察
	本项目位于深圳市宝安区新安街道，主要工作为对甲方指定的范围进行1:500地形测绘、综合地下管线探测、树木调查，并出具测绘技术报告，完成工作内容有：①完成控制点布设4个、②完成 1:500 地形图测绘共0.077平方公里、③完成地下管线探测共23.043公里，④完成树木调查2820棵。
	工程测量
	9.87
	2026-07-09
	深圳市宝安区城市管理和综合执法局

	2
	平山村3个地块面积测绘
	本项目位于深圳市南山区桃源街道，主要工作为对甲方现场实地指定的地块范围界址点于实地做出标识，完成工作内容有：①施测24个界址点、②完成测绘面积总计4924.16平方米。
	工程测量
	2.60
	2026-06-10
	深圳市平山实业股份有限公司

	3
	惠炼家园污水管网改造工程
	本项目位于惠州市惠阳区，主要工作为对甲方指定范围进行1:500地形测量及正射影像图制作、地下管线探测并出具测绘技术报告，完成工作内容有：①完成控制点布设3个、②完成1：500地形测量0.23平方公里、③完成像控点布设3个及正射影像图1幅、④完成地下管线探测17.828公里。
	工程测量
	8.00
	2026-03-30
	惠州市华港建筑工程有限公司

	4
	龙岗区南湾街道2024年度查违测绘项目
	本项目位于深圳市龙岗区南湾街道，主要工作为对甲方指定范围进行房屋位置（界线）测量、红线放点、测点、建（构）筑物面积并出具对应测绘报告，完成工作内容有：①完成控制点布设12个、②完成测点742个、③完成房屋位置（界线）测量251个、④完成建（构）筑物面积测量35963.56平方米。
	界线与不动产测绘
	48.25
	2025-12-31
	深圳市龙岗区南湾街道办事处

	5
	广聚亿升面积测绘项目
	本项目位于深圳市南山区，主要工作为对甲方指定范围进行1:500地形测绘、地块测绘和建（构）筑物现状测绘并出具测绘技术报告，完成工作内容有：①完成控制点布设4个、②完成1:500地形测量0.086平方公里、③完成界址点施测109个、④完成建筑面积测绘2087平方米、⑤完成地块面积测算68221.42平方米。
	工程测量
	6.98
	2025-09-16
	深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司

	6
	布吉河夜间经济走廊提升项目
	项目位于深圳市罗湖区，主要工作为对甲方现场指定的范围进行1:500地形测绘、河道断面测量、桥梁横断面剖面测量、桥体的立面图、剖面图、平面图、桥底天花图并出具测绘技术报告，完成工作内容有：①完成控制点布设4个、②完成1:500地形图测绘共0.056平方公里、③完成1:200河道断面测量2.664公里、④完成桥梁横断面剖面测量0.28公里、⑤完成立面测量13624.04平方米。
	工程测量
	11.64
	2025-08-13
	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

	7
	深圳东方英文书院测绘项目
	本项目位于深圳市宝安区西乡航城街道，主要工作为对甲方指定的花苑、钢琴房及体育馆进行平立剖面测绘以及模型制作并出具测绘技术报告，完成工作内容有：①完成平面测量7923.9平方米、②完成立面测量17面、攻击面积4876.2平方米、③完成剖面处理6幅、④完成3栋建筑的三维模型制作。
	界线与不动产测绘
	5.00
	2025-07-10
	深圳东方英文书院

	8
	宝龙街道雄鑫地块污染处理工程总承包(EPC)1:500地形测量及正摄影像图测绘
	本项目位于深圳市龙岗区宝龙街道，主要工作为对甲方现场实地指定的地块范围进行正摄影像图拍摄，地形图划线、控制测绘等，完成工作内容有：1：500数字化地形图 1幅，一级控制点 3个，正射影像一幅，像控点 6个。
	摄影测量与遥感
	1.50
	2025-06-16
	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

	9
	后海理想雅园裙楼103现状测绘项目
	本项目位于深圳市南山区，主要工作为对甲方指定的区域进行建筑物面积现状测绘并出具现状测绘报告，完成工作内容有：①完成房屋面积测量共1072.72平方米。
	界线与不动产测绘
	2.50
	2025-02-25
	深圳市常源实业股份有限公司

	10


	深圳西站租赁场地建筑及地下管线勘察测绘
	本项目位于深圳市南山区，主要工作为1:500地形测量、地下管线探测、规划面积测量、现状建筑面积测绘并出具测绘技术报告，完成工作内容有：①完成控制点布设3个、②完成1:500地形测量0.040平方公里、③完成地下管线探测8.325公里、④完成规划面积测量6114.76平方米、⑤完成现状建筑面积测绘22208.66平方米。
	工程测量
	5.89
	2025-02-20
	深圳市南山农产品批发配送有限公司

	11
	龙华区高峰学校项目地形测量及地下管线探测
	本项目位于深圳市龙华区，主要工作为对甲方指定的范围进行1:500数字化地形测绘、综合地下管线探测、控制测量，并出具测绘技术报告，完成工作内容有：①完成控制点布设3个、②完成1:500地形图测绘共0.034平方公里、③完成地下管线探测共8.017公里。
	工程测量
	2.50
	2023-02-13
	深圳市龙华区高峰学校


五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况

（填符合或不符合）

	  一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	--

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	--

	
	配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	--

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	--

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	--

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	--

	
	7.配置红黑电源。
	--

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	--

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合


