深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处
消防水池改造和引水上山服务项目
采购需求文件
	*项目名称
	消防水池改造和引水上山服务

	*采购人名称
	深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处
	*采购方式
	询价

	计划立项批文号
	
	*资金来源
	

	*财政预算限额（元）
	65000
	
	

	项目背景
	深圳大鹏半岛国家地质自然公园森林覆盖率高达98%，林区范围广、地形复杂，森林防火任务艰巨。园区部分区域缺乏消防水源，一旦发生火情，取水困难，严重影响初期扑救效率。为进一步完善园区森林防灭火基础设施，提升消防水源保障能力，拟对主峰科考线1号观景平台上方消防水池进行改造，并铺设消防管道引水上山，构建覆盖重点防火区域的消防供水网络，确保发生火情时能够快速取水、就近扑救。

	项目前期设计、规划论证单位
	无

	投标人资质要求
	1）投标人必须具有相关经营范围和独立法人资格，且未被财政部有关部委、广东省和深圳市政府有关部门其中之一明令取消投标资格；
2））本项目不接受联合体投标，不允许分包；
3）投标人须签署《政府采购投标及履约承诺函》和政府采购违法行为风险知悉确认书，否则作废标处理。

	





商务需求
	1.报价要求：
（1）本项目预算金额：人民币65000元，响应报价超过预算金额的视为无效响应。
（2）响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括材料费、设备费、运输费、装卸费、人工费、安装调试费、税费等。
2.付款方式： 项目完工并经采购人验收合格后，在收到中标人提供的等额、有效发票后支付合同总金额的100%。
3.履约保证金： 无。
4.违约责任： 中标人未按规定时间完成施工或验收不合格的，采购人有权要求限期整改；逾期未完成整改的，采购人有权扣除相应费用或终止合同，并追究中标人相应责任。
5.服务质量监督和项目验收要求： 施工过程接受采购人监督，完工后由采购人组织验收，对照合同及采购需求逐项核对材料规格及安装质量，验收合格后签署验收报告。
6.具体技术要求。
（1）入水Y字形整备：入水口建立Y字形砖混分流口，挖深10cm、总高30cm，每道长1~2m；含入水口杂草清理及材料搬运上山。
（2）水源沉降池清理整备：清除池底淤积砂石、堵塞漏水口修补，池底池壁铺设土工膜防渗。
（3）高压消防管道主管道：DN50 PE100 1.6MPa给水管约750米，每卷100m、单卷约65kg。
（4）管道铺设：新开便道、沿线布管、热熔焊接、管道敷设至山脚水池。
（5）辅材：三通、转接口等一批。
（6）服务要求： 服务内容包括小范围开挖、布管、回填、恢复等，施工过程中应做好安全防护，避免破坏园区植被及设施。
7.项目服务期限： 合同签订后45个日历日内完成全部施工内容。
8..组织实施要求： 中标人应编制施工方案，合理安排施工进度，施工期间做好安全管理和环境保护措施。施工材料及设备运输需遵守园区管理规定。
[bookmark: _GoBack]9.售后服务内容、要求和期限： 质保期1年（自验收合格之日起），质保期内因施工或材料质量问题导致的故障，中标人应在接到通知后48小时内免费上门维修。因人为因素及12级及以上台风、红色预警暴雨等自然灾害除外。

	投标文件要求

	1.营业执照，必须提供，原件备查；
2.投标报价函，必须提供，格式自拟；
3.政府采购投标及履约承诺函，必须提供。



